**货物需求一览表**

## 项目名称：水下机器人声学探测材料采购项目 项目编号：LN1903-0613-JY-WZDXJT-SY02

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目****名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **最高限价（万元）** | **保证金（万元）** | **专业资质要求** |
| 水下机器人声学探测材料采购项目 | 声学换能器发射阵 | 双频同步发射，其中低频≥400kHz、高频≥800kHz，需满足300m水深耐压要求。 | 条 | 2 | 合同签订后四个月内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 | 62 | 0.93 | 1. 厂商要求：制造商或集货商

2、业绩要求：至投标截止日三年内与招标产品相类似的销售业绩不少于3份，业绩必须提供对应的合同复印件。 |
| 声学换能器接收阵 | 双频同步接收，探测量程（斜距）≥120m，垂直航迹分辨率≤2cm，需满足300m水深耐压要求。 | 条 | 2 | 合同签订后四个月内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 密封电子仓 | 尺寸(长\*直径)≤420mm\*120mm，重量≤5kg，直流电源输入，功耗≤40W，需满足300m水深耐压要求。 | 个 | 1 | 合同签订后四个月内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 换能器阵通信缆 | 缆体须为凯夫拉加强缆，长度≥2m，需满足300m水深耐压要求。 | 根 | 2 | 合同签订后四个月内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 电源缆 | 长度≥1m，需满足300m水深耐压要求。 | 根 | 1 | 合同签订后四个月内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |