货物需求一览表

项目名称：山东鲁能智能技术有限公司工控机及通信设备采购项目

项目编号：LN19W2-0821-JY-WZXYZB-SY04

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **保证金金额**  **（万元）** |
| 工控机及通信设备采购项目 | 巡检机器人工控机 | 高性能嵌入式计算平台，i7-3517UE处理器，4G内存，32G SSD存储。 | 台 | 150 | 接到供货通知后30日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1、厂商要求：制造商或代理商。2、业绩要求：至投标截止日三年内，工控机或通信设备累计销售业绩不少于2份且累计合同额不少于30万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。3、认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。4、备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函。 | 8.76 |
| 轨道机器人工控机 | 支持Linux操作系统  CPU：Cortex-A8 1GHz或更高性能CPU  存储介质：2GB板载Flash或自带2GB MicroSD等 | 台 | 800 | 接到供货通知后30日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 5口工业交换机 | 5路M12端口：10/100BaseT(X)速率自动侦测，全/半双工和MDI/MDI-X自适应 | 台 | 530 | 接到供货通知后30日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 8口工业交换机 | 8路M12端口：10/100BaseT(X)速率自动侦测，全/半双工和MDI/MDI-X自适应 | 台 | 150 | 接到供货通知后30日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 串口服务器 | 速率10/100Mbps 自适应MDI/MDIX  接头为8针RJ45等 | 台 | 120 | 接到供货通知后30日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 光电转换器 | 光口：  100BaseFX (SC接头)  网口：  RJ45端口10/100BaseT(X)等 | 台 | 120 | 接到供货通知后30日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |

1、具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

2、备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。