货物需求一览表

项目名称：山东鲁能智能技术有限公司红外热像仪采购项目

项目编号：LN19W2-0821-JY-WZXYZB-SY05

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **保证金金额****（万元）** |
| 红外热像仪采购项目（包一） | 热像仪 | 探测器分辨率不低于320\*240；热像仪体积不大于120mm（L）x70mm（W）x90mm（H），重量不大于0.5kg等 | 台 | 72 | 接到供货通知后30日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1、厂商要：制造商。2、业绩要求：至投标截止日三年内，红外热成像仪相关产品累计销售业绩不少于20台。注：业绩必须提供对应的合同复印件。3、认证证书：提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。 | 13 |
| 高分辨率热像仪 | 探测器分辨率不低于640\*480；热像仪体积不大于120mm（L）x70mm（W）x90mm（H），重量不大于0.5kg等 | 台 | 120 | 接到供货通知后30日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 小型热像仪 | 探测器分辨率不低于320\*240；热像仪体积不大于100mm（L）x50mm（W）x50mm（H），重量不大于0.3kg等 | 台 | 24 | 接到供货通知后30日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 小型高分辨率热像仪 | 探测器分辨率不低于640\*480；热像仪体积不大于100mm（L）x50mm（W）x50mm（H），重量不大于0.3kg等 | 台 | 24 | 接到供货通知后30日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 红外热像仪采购项目（包二） | 热像仪 | 探测器分辨率不低于320\*240；热像仪体积不大于120mm（L）x70mm（W）x90mm（H），重量不大于0.5kg等 | 台 | 48 | 接到供货通知后30日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1、厂商要：制造商。2、业绩要求：至投标截止日三年内，红外热成像仪相关产品累计销售业绩不少于20台。注：业绩必须提供对应的合同复印件。3、认证证书：提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。 | 10 |
| 高分辨率热像仪 | 探测器分辨率不低于640\*480；热像仪体积不大于120mm（L）x70mm（W）x90mm（H），重量不大于0.5kg等。 | 台 | 80 | 接到供货通知后30日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 小型热像仪 | 探测器分辨率不低于320\*240；热像仪体积不大于100mm（L）x50mm（W）x50mm（H），重量不大于0.3kg等 | 台 | 16 | 接到供货通知后30日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 小型高分辨率热像仪 | 探测器分辨率不低于640\*480；热像仪体积不大于100mm（L）x50mm（W）x50mm（H），重量不大于0.3kg等。 | 台 | 16 | 接到供货通知后30日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |

1、具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

2、备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。