**服务需求一览表**

## 项目名称：**国网智能科技股份有限公司充换电站充换电设备零部件维修项目**

**项目编号：LN1904-0916-JY-FWKJJT-SY04**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **服务内容** | **数量** | **单位** | **服务期** | **质保期** | **专用资质要求** | **保证金金额**  **（万元）** |
| 充换电站充换电设备零部件维修项目 | 伺服电机，R07 CMP40M/BP/KY/AKOH/SB1，编码器故障，电机抱闸无法打开，轴承齿轮磨损，制动器磨损，密封垫坏损等维修服务 | 63 | 台 | 1年 | 1年 | 1、厂商要求：不接受代理商及联合体投标。2、完成过与招标项目相类似的项目：2017年1月1日至投标截止日内完成过与招标项目相类似的项目不少于2个，注：业绩必须提供对应的合同复印件。3、认证证书：提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。 | 1.47 |
| 伺服电机，FAF27 CMP50M/BP/KY/AKOH/SB1，编码器故障，轴承齿轮磨损，键槽与键配合松动，电机抱闸无法打开，制动器磨损，密封垫坏损等维修服务 | 35 | 台 | 1年 | 1年 |
| 伺服电机，K47 CMP50L/BP/KY/AK0H/SB1，编码器故障，轴承齿轮磨损，键槽与键配合松动，电机抱闸无法打开，制动器磨损，密封垫坏损等维修服务 | 10 | 台 | 1年 | 1年 |
| 伺服电机，FA57 CMP90M/BR/HR/TF/RH1L/KK，编码器故障，轴承齿轮磨损，空心轴损坏，键槽与键配合松动，电机抱闸无法打开，制动器磨损，密封垫坏损等维修服务 | 5 | 台 | 1年 | 1年 |
| 变频器，MDX61B0075-5A3-4-00，编码器故障，系统故障，EEPROM故障，IPOS-故障，选件看门狗故障，初始化故障，系统总线通讯中断等维修服务 | 15 | 台 | 1年 | 1年 |
| 变频器，MDX61B0011-5A3-4-00，编码器故障，系统故障，选件看门狗故障，初始化故障，系统总线通讯中断等维修服务 | 10 | 台 | 1年 | 1年 |
| 变频器，MDX61B0008-5A3-4-00，编码器故障，选件看门狗故障，初始化故障，系统总线通讯中断等维修服务 | 7 | 台 | 1年 | 1年 |
| 变频器，MDX61B0005-5A3-4-00，编码器故障，选件看门狗故障，初始化故障，系统总线通讯中断等维修服务 | 5 | 台 | 1年 | 1年 |
| 变频器，MDX61B0055-5A3-4-00，编码器故障，系统故障，EEPROM故障，IPOS-故障，选件看门狗故障，系统总线通讯中断等维修服务 | 15 | 台 | 1年 | 1年 |
| 变频器，LXM32MU90M2，编码器故障，选件看门狗故障，初始化故障等维修服务 | 3 | 台 | 1年 | 1年 |
| 触摸屏，6AV2124-0MC01-0AX0 SIMATIC HMI TP1200，触摸屏幕坏损、显示花屏、触摸不灵敏、触点位置不精准等维修服务 | 35 | 台 | 1年 | 1年 |
| 工控机，MXC-2002/HDD320G，CPU主板故障，风扇故障，通讯网卡故障，BIOS芯片故障，内存条故障等维修服务 | 25 | 台 | 1年 | 1年 |
| 电源模块，额定功率为10kW-20kW等不同规格的电源模块，模块通信故障、输入过压、输入缺相、输出过流、输出欠压、风扇故障、过温故障等维修服务 | 200 | 台 | 1年 | 1年 |
| 监控单元，核心控制板故障，通信模块故障 | 80 | 台 | 1年 | 1年 |

1、具体服务不局限于上述需求一览表。应包括上述服务相关延伸服务及产品，类似升级服务及相关产品。

2、备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。