货物需求一览表

项目名称：国网智能科技股份有限公司高精度旋转支撑平台采购项目

项目编号：LN1904-0916-JY-WZXYZB-SY16

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资**  **名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货**  **地点** | **专用资质要求** | **保证金金额（万元）** |
| 高精度旋转支撑平台采购项目 | 云台及配件 | 1、供电：额定直流24 V，电压范围12V-36V  2、云台功耗：最大小于30W，静止时小于3W等  3、水平旋转角度：0°～ 360°连续旋转  4、俯仰旋转角度：﹢90°～ -20°等 | 台 | 250 | 接到供货通知后15日内 | 2年 | 买方指定仓库地面交货 | 1、厂商要求：制造商或代理商。2、业绩要求：至投标截止日三年内，招标项目相关产品累计销售业绩不少于2份且累计合同额不少于50万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。3、认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。4、备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函 | 5.4 |

1、具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

2、备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。