项目名称：国网智能科技股份有限公司充电室采购项目

项目编号：LN1904-0916-JY-WZXYZB-SY19

货物需求一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资****名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **保证金金额****（万元）** |
| 充电室采购项目（包一） | 充电室 | 2400mm长：1800mm宽：2500mm高，骨架采用龙骨与金属雕花板，配自动门及电机焊接牢固等。 | 台 | 42 | 接到供货通知后15日内 | 5年 | 买方指定仓库地面交货 | 1、厂商要求：制造商2、业绩要求：2017年1月1日至投标截止日内招标项目相关产品销售业绩累计50台及以上。注：业绩必须提供对应的合同复印件。3、3C认证证书：电机配件应提供产品的3C认证证书 | 3.27 |
| 小型充电室 | 2200mm长：1600mm宽：2500mm高，骨架采用龙骨与金属雕花板，配自动门及电机，焊接牢固等。 | 台 | 138 | 接到供货通知后15日内 | 5年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 充电室采购项目（包二） | 充电室 | 2400mm长：1800mm宽：2500mm高，骨架采用龙骨与金属雕花板，配自动门及电机焊接牢固等。 | 台 | 28 | 接到供货通知后15日内 | 5年 | 买方指定仓库地面交货 | 1、厂商要求：制造商2、业绩要求：2017年1月1日至投标截止日内招标项目相关产品销售业绩累计50台及以上。注：业绩必须提供对应的合同复印件。3、3C认证证书：电机配件应提供产品的3C认证证书 | 2.19 |
| 小型充电室 | 2200mm长：1600mm宽：2500mm高，骨架采用龙骨与金属雕花板，配自动门及电机，焊接牢固等。 | 台 | 92 | 接到供货通知后15日内 | 5年 | 买方指定仓库地面交货 |

## 具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。