货物需求一览表

项目名称：国网智能科技股份有限公司轨道检测组件总成采购项目

项目编号：LN1904-0916-JY-WZXYZB-SY21

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货**  **地点** | **专用资质要求** | **保证金金额（万元）** |
| 轨道检测组件总成采购项目 | 轨道检测组件总成 | 1.载重及重量要求：单侧机舱载重能力：≥2Kg（含机舱外壳）；  2.旋转角度及速度参数：水平旋转角度：水平旋转角度为360度无限位连续旋转。  俯仰旋转角度：±90°（视定制要求设置）  3.尺寸为：187mm\*100mm\*130mm。等 | 台 | 400 | 接到供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 | 1、厂商要求：制造商或代理商  2、业绩要求：至投标截止日三年内，招标项目相关产品累计销售业绩不少于2份且累计合同额不少于50万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。3、认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函。 | 8.88 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。