货物需求一览表

项目名称：国网智能科技股份有限公司激光扫描传感器采购项目

项目编号：LN1904-0916-JY-WZXYZB-SY23

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货****地点** | **专用资质要求** | **保证金金额（万元）** |
| 激光扫描传感器采购项目 | 二维激光扫描雷达及附件 | 工作电压：24V DC ± 20%；通讯接口：支持常用工业通讯接口：Ethernet/ RS232/ RS422；距离分辨率：不低于1mm；测量精度：不低于± 50 mm（在70k lx环境光干扰下满足）；重复精度：不低于± 14 mm（在70k lx环境光干扰下满足）；角分辨率：不大于0.333°；扫描角度：不低于180°，且需要可调等 | 台 | 150 | 合同签订后15日内 | 2年 | 买方指定仓库地面交货 | 1、厂商要求：集货商2、业绩要求：至投标截止日三年内，招标项目相关产品累计销售业绩不少于2份且累计合同额不少于50万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。3、认证证书：提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。 | 10.13 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。