货物需求一览表

项目名称：国网智能科技股份有限公司轨道电机及驱动器采购项目

项目编号：LN19W3-1021-JY-WZXYZB-SY06

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货**  **地点** | **专用资质要求** | **保证金金额（）万元** |
| 轨道电机及驱动器采购项目 | 水平驱动电机及配件 | 电机类型：一体式步进伺服电机（电机和驱动集成）；  输入电压:DC 18~24V;  尺寸:≤120mmX57mmX57mm等。 | 台 | 500 | 接到供货通知后30日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 | 1、厂商要求：制造商或代理商2、业绩要求：制造商、代理商：2017年1月1日至投标截止日内，招标项目同类产品销售业绩不少于2份且累计销售合同额不低于300万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。3、认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。4、备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函 | 9.48 |
| 升降电机及驱动器 | 电机类型：直流无刷电机，自带增量编码器和失电制动器；  电机额定电压；DC 24V；  电机尺寸范围（含抱闸和编码器，不含减速器）：≤120mm\*40mm\*40mm;  驱动器：工作电压：DC18—48V；  驱动器通信接口：RS232、CANOPEN（DS402）等；  驱动器体积：≤64mm×55.5mm×20.5mm（长\*宽\*高）等。 | 台 | 600 | 接到供货通知后30日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。