**货物需求一览表**

## 项目名称：国网智能科技股份有限公司ERP系统建设硬件购置项目

## 项目编号：LN19W3-1029-JY-WZDXJT-SY01

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目****名称** | **物资****名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **保证金****（万元）** |
| ERP系统建设硬件购置项目 | 应用服务器 | 国产品牌，标准2U服务器，支持标准机柜安装；处理器：1\*Xeon 5218；内存：2\*32G DDR4-2666及以上；存储：3\*240G SSD热插拔固态硬盘；网络：4口千兆网卡；电源：热插拔800W高效冗余电源等。 | 台 | 2 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1、厂商要求：集货商2、业绩要求：2017年1月1日至投标截止日内，招标项目同类产品销售业绩不少于2份且累计销售合同额不低于30万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。3、认证证书：应提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书、CCRC信息安全服务资质认证证书 | 0.42 |
| 数据服务器 | 国产品牌，标准2U服务器，支持标准机柜安装；处理器：1\*Xeon 6230内存：8\*32G DDR4-2666及以上存储：6\*480G SSD热插拔固态硬盘；网络：4口千兆网卡；电源：热插拔800W高效冗余电源等。 | 台 | 2 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 服务器机柜 | 600mm\*1000mm\*42U等，承重≥800KG单开平板六角网孔后门，可选双开平板六角网孔后门等。 | 台 | 1 | 合同签订后15日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 24口交换机 | 端口：≥24个10/100/1000，Base-T以太网端口，4个千兆SFP；支持POE+、静态路由等。 | 台 | 6 | 合同签订后15日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 48口交换机 | 端口：48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+；交流供电；支持静态路由，配置两个千兆模块、4条5m 光纤跳线等。 | 台 | 4 | 合同签订后15日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。