货物需求一览表

项目名称：国网智能科技股份有限公司直流接触器采购项目

项目编号：LN1905-1113-JY-WZXYZB-SY20

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资格要求** | **保证金金额（万元）** |
| 直流接触器采购项目（包一） | 10A直流接触器 | 10A直流接触器额定电流10A,额定电压DC750V；触点结构：主触点：一个常开；线圈电源：DC12V，标准型或节能型等。 | 套 | 1200 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1、厂商要求：制造商或代理商。2、业绩要求：制造商、代理商：2017年1月1日至投标截止日内，招标项目同类产品累计销售业绩不少于4500个。注：业绩必须提供对应的合同复印件。3、认证证书：制造商具有有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。4、备注：代理商需提供制造商授权函。 | 3.35 |
| 50A直流接触器 | 50A直流接触器额定电流50A,额定电压DC750V；触点结构：主触点：一个常开；线圈电源：DC12V，标准型或节能型等。 | 套 | 300 |
| 100A直流接触器(双触点) | 100A直流接触器额定电流100A,额定电压DC750V；触点结构：主触点：两个常开；辅助触点：一个常开。线圈电源：DC12V，标准型或节能型等。 | 套 | 2400 |
| 100A直流接触器(单触点) | 100A直流接触器额定电流100A,额定电压DC750V；触点结构：主触点：一个常开；辅助触点：一个常开。线圈电源：DC12V，标准型或节能型等。 | 套 | 2400 |
| 250A直流接触器 | 250A直流接触器额定电流250A,额定电压DC750V；触点结构：主触点：一个常开；辅助触点：一个常开。线圈电源：DC12V，标准型或节能型等。 | 套 | 1800 |
| 300A直流接触器 | 300A直流接触器额定电流300A,额定电压DC750V；触点结构：主触点：一个常开；辅助触点：一个常开。线圈电源：DC12V，标准型或节能型等。 | 套 | 900 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资格要求** | **保证金金额（万元）** |
| 直流接触器采购项目（包二） | 10A直流接触器 | 10A直流接触器额定电流10A,额定电压DC750V；触点结构：主触点：一个常开；线圈电源：DC12V，标准型或节能型等。 | 套 | 800 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1、厂商要求：制造商或代理商。2、业绩要求：制造商、代理商：2017年1月1日至投标截止日内，招标项目同类产品累计销售业绩不少于4500个。注：业绩必须提供对应的合同复印件。3、认证证书：制造商具有有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。4、备注：代理商需提供制造商授权函。 | 2.24 |
| 50A直流接触器 | 50A直流接触器额定电流50A,额定电压DC750V；触点结构：主触点：一个常开；线圈电源：DC12V，标准型或节能型等。 | 套 | 200 |
| 100A直流接触器(双触点) | 100A直流接触器额定电流100A,额定电压DC750V；触点结构：主触点：两个常开；辅助触点：一个常开。线圈电源：DC12V，标准型或节能型等。 | 套 | 1600 |
| 100A直流接触器(单触点) | 100A直流接触器额定电流100A,额定电压DC750V；触点结构：主触点：一个常开；辅助触点：一个常开。线圈电源：DC12V，标准型或节能型等。 | 套 | 1600 |
| 250A直流接触器 | 250A直流接触器额定电流250A,额定电压DC750V；触点结构：主触点：一个常开；辅助触点：一个常开。线圈电源：DC12V，标准型或节能型等。 | 套 | 1200 |
| 300A直流接触器 | 300A直流接触器额定电流300A,额定电压DC750V；触点结构：主触点：一个常开；辅助触点：一个常开。线圈电源：DC12V，标准型或节能型等。 | 套 | 600 |

1、具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

2、备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。