货物需求一览表

项目名称：国网智能科技股份有限公司充电设施升级维护备品备件采购项目

项目编号：LN19W4-1129-JY-WZXYZB-SY05

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **保证金金额（万元）** |
| 充电设施升级维护备品备件采购项目 | 电源模块1 | 输出功率：10kW；额定输入电压：AC380V；输出电压：DC200-750V 可调；额定输出电流：DC13-20A等 | 台 | 300 | 接到供货通知后15个日历日 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 | 1、厂商要求：集货商。2、业绩要求：2017年1月1日至投标截止日内，招标项目同类产品销售业绩不少于2份且累计销售合同额不低于180万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。3、认证证书：提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书 | 5.48 |
| 电源模块2 | 额定输出功率：15kW；额定输入电压：AC380V；输出电压范围：DC200-500V；额定输出电流：30A；模块尺寸（mm）：≤500（宽）×85（高）×410（深）等 | 台 | 160 |
| 普通立式充电桩壳体及板件 | 外壳：冷轧镀锌板喷涂；内部框架：覆铝锌板；底座：201不锈钢；尺寸（mm）：1550≤高≤1650，400≤深≤500，600≤宽≤700等 | 台 | 100 |
| 交流接触器 | 额定电压：690V；额定电流205A；常闭辅助触头数量：1；线圈电压：220V 50/60Hz等 | 只 | 770 |
| 直流输出接触器 | 额定电压12-750V DC/AC；额定电流350A；机械寿命30万次等 | 只 | 660 |
| 直流输出接触器 | 额定电压12-750V DC/AC；额定电流150A；机械寿命30万次等 | 只 | 360 |
| 读卡器 | 读卡距离：4-8厘米；工作频率：13.56MHz；状态显示：LED指示灯指示电源或通讯状态；工作电压：DC5V or+9-12V±5%；工作电流：静态电流≤25mA（5V）；最大电流≤130mA（5V）；工作温度：-40℃~+65℃等 | 个 | 1000 |
| 绝缘检测模块 | 工作电源：85V~320VDC，176V~264VAC；最大功耗：≤5W；工作温度：-20℃~75℃等 | 台 | 330 |

1、具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

2、备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。