货物需求一览表

项目名称：国网智能科技股份有限公司充电站建设箱变采购项目

项目编号：LN19W4-1129-JY-WZDXZB-SY02

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **保证金金额（万元）** |
| 充电站建设箱变采购项目 | 630kVA欧式箱变 | 额定电压：10kv  最高工作电压:12kv  额定频率:50Hz  电压组合:10±2×2.5%/0.4kV  连接组标:Dyn11  短路阻抗:4.5%等 | 台 | 14 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1、厂商要求：制造商。2、完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目：2017年1月1日至投标截止日内，招标项目同类产品销售业绩不少于2份且累计销售合同额不低于700万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。3、产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供300kVA及以上容量箱变的国家认可第三方检测机构出具的有效的检测报告。 | 10.38 |
| 500kVA欧式箱变 | 额定电压：10kv  最高工作电压:12kv  额定频率:50Hz  电压组合:10±2×2.5%/0.4kV  连接组标:Dyn11  短路阻抗:4.5% | 台 | 17 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |

1、具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

2、备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。