货物需求一览表

项目名称：国网智能科技股份有限公司充电桩控制器采购项目

项目编号：LN19W4-1129-JY-WZXYZB-SY01

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **保证金金额****（万元）** |
| 充电桩控制器采购项目（包一） | 交流微型断路器1 | 2P D16 | 只 | 250 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1、厂商要求：制造商或代理商。2、业绩要求：制造商、代理商：2017年1月1日至投标截止日内，招标项目同类产品累计销售业绩不少于3000个。注：业绩必须提供对应的合同复印件。3、认证证书：制造商具有有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。4、应提供招标项目同类产品的3C认证证书。5、备注：代理商需提供制造商授权函。 | 2.4 |
| 交流微型断路器2 | 1P C16 | 只 | 250 |
| 交流微型断路器3 | 2P C6 | 只 | 250 |
| 交流微型断路器4 | 2P C16 | 只 | 250 |
| 交流微型断路器5 | 4P C50 | 只 | 250 |
| 交流漏电断路器1 | 2P C16，带漏电脱扣器，AC型漏电，漏电电流30mA | 只 | 250 |
| 交流漏电断路器2（7kW交流） | 2P C40，带漏电脱扣器A型，漏电电流30mA | 只 | 250 |
| 交流漏电断路器3 | 4P C40，带漏电脱扣器A型，漏电电流30mA | 只 | 250 |
| 交流塑壳断路器1 | 4P 80A，30mA非延时型A型漏电，带分励脱扣器AC220V,带辅助触头，支持下进上出接线。 | 只 | 50 |
| 交流塑壳断路器2 | 4P 160A，30mA非延时型A型漏电，带分励脱扣器AC220V,带辅助触头，支持下进上出接线。 | 只 | 50 |
| 交流塑壳断路器3（南网用） | 4P 250A，30mA非延时型A型漏电，带分励脱扣器AC220V,带辅助触头，支持下进上出接线。 | 只 | 250 |
| 交流塑壳断路器4 | 3P 125A带辅助触头，支持下进上出接线。 | 只 | 100 |
| 交流塑壳断路器5 | 3P 160A带辅助触头，支持下进上出接线。 | 只 | 100 |
| 交流塑壳断路器6 | 3P 250A带辅助触头，支持下进上出接线。 | 只 | 100 |
| 交流塑壳断路器7 | 3P 350A带辅助触头，支持下进上出接线。 | 只 | 150 |
| 交流塑壳断路器8 | 3P 500A带辅助触头，支持下进上出接线。 | 只 | 150 |
| 交流塑壳断路器9 | 3P 630A带辅助触头，支持下进上出接线。 | 只 | 150 |
| 交流塑壳断路器10 | 3P 700A带辅助触头，支持下进上出接线。 | 只 | 150 |
| 交流接触器1（风扇） | 380V三相，额定电流25A，线圈AC220V±20%，带1常开辅助触头 | 只 | 250 |
| 交流接触器2（7kW） | 380V三相，额定电流40A，线圈AC220V±20%，带1常开辅助触头 | 只 | 250 |
| 交流接触器3 | 380V三相，额定电流80A，线圈AC220V±20%，带1常开辅助触头 | 只 | 250 |
| 交流接触器4 | 380V三相，额定电流95A，线圈AC220V±20%，带1常开辅助触头 | 只 | 250 |
| 交流接触器5 | 380V三相，额定电流150A，线圈AC220V±20%，带1常开辅助触头 | 只 | 100 |
| 交流接触器6 | 380V三相，额定电流265A，线圈AC220V±20%，带1常开辅助触头 | 只 | 50 |
| 交流接触器7 | 380V三相，额定电流330A，线圈AC220V±20%，带1常开辅助触头 | 只 | 50 |
| 交流接触器8 | 380V三相，额定电流500A，线圈AC220V±20%，带1常开辅助触头 | 只 | 50 |
| 交流接触器9 | 380V三相，额定电流800A，线圈AC220V±20%，带1常开辅助触头 | 只 | 50 |
| 插座 | 10A,单相三插 | 只 | 500 |
| 充电桩控制器采购项目（包二） | 交流微型断路器1 | 2P D16 | 只 | 150 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1、厂商要求：制造商或代理商。2、业绩要求：制造商、代理商：2017年1月1日至投标截止日内，招标项目同类产品累计销售业绩不少于3000个。注：业绩必须提供对应的合同复印件。3、认证证书：制造商具有有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。4、应提供招标项目同类产品的3C认证证书。5、备注：代理商需提供制造商授权函。 | 1.45 |
| 交流微型断路器2 | 1P C16 | 只 | 150 |
| 交流微型断路器3 | 2P C6 | 只 | 150 |
| 交流微型断路器4 | 2P C16 | 只 | 150 |
| 交流微型断路器5 | 4P C50 | 只 | 150 |
| 交流漏电断路器1 | 2P C16，带漏电脱扣器，AC型漏电，漏电电流30mA | 只 | 150 |
| 交流漏电断路器2（7kW交流） | 2P C40，带漏电脱扣器A型，漏电电流30mA | 只 | 150 |
| 交流漏电断路器3 | 4P C40，带漏电脱扣器A型，漏电电流30mA | 只 | 150 |
| 交流塑壳断路器1 | 4P 80A，30mA非延时型A型漏电，带分励脱扣器AC220V,带辅助触头，支持下进上出接线。 | 只 | 30 |
| 交流塑壳断路器2 | 4P 160A，30mA非延时型A型漏电，带分励脱扣器AC220V,带辅助触头，支持下进上出接线。 | 只 | 30 |
| 交流塑壳断路器3（南网用） | 4P 250A，30mA非延时型A型漏电，带分励脱扣器AC220V,带辅助触头，支持下进上出接线。 | 只 | 150 |
| 交流塑壳断路器4 | 3P 125A带辅助触头，支持下进上出接线。 | 只 | 60 |
| 交流塑壳断路器5 | 3P 160A带辅助触头，支持下进上出接线。 | 只 | 60 |
| 交流塑壳断路器6 | 3P 250A带辅助触头，支持下进上出接线。 | 只 | 60 |
| 交流塑壳断路器7 | 3P 350A带辅助触头，支持下进上出接线。 | 只 | 90 |
| 交流塑壳断路器8 | 3P 500A带辅助触头，支持下进上出接线。 | 只 | 90 |
| 交流塑壳断路器9 | 3P 630A带辅助触头，支持下进上出接线。 | 只 | 90 |
| 交流塑壳断路器10 | 3P 700A带辅助触头，支持下进上出接线。 | 只 | 90 |
| 交流接触器1（风扇） | 380V三相，额定电流25A，线圈AC220V±20%，带1常开辅助触头 | 只 | 150 |
| 交流接触器2（7kW） | 380V三相，额定电流40A，线圈AC220V±20%，带1常开辅助触头 | 只 | 150 |
| 交流接触器3 | 380V三相，额定电流80A，线圈AC220V±20%，带1常开辅助触头 | 只 | 150 |
| 交流接触器4 | 380V三相，额定电流95A，线圈AC220V±20%，带1常开辅助触头 | 只 | 150 |
| 交流接触器5 | 380V三相，额定电流150A，线圈AC220V±20%，带1常开辅助触头 | 只 | 60 |
| 交流接触器6 | 380V三相，额定电流265A，线圈AC220V±20%，带1常开辅助触头 | 只 | 30 |
| 交流接触器7 | 380V三相，额定电流330A，线圈AC220V±20%，带1常开辅助触头 | 只 | 30 |
| 交流接触器8 | 380V三相，额定电流500A，线圈AC220V±20%，带1常开辅助触头 | 只 | 30 |
| 交流接触器9 | 380V三相，额定电流800A，线圈AC220V±20%，带1常开辅助触头 | 只 | 30 |
| 插座 | 10A,单相三插 | 只 | 300 |
| 充电桩控制器采购项目（包三） | 交流微型断路器1 | 2P D16 | 只 | 100 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1、厂商要求：制造商或代理商。2、业绩要求：制造商、代理商：2017年1月1日至投标截止日内，招标项目同类产品累计销售业绩不少于3000个。注：业绩必须提供对应的合同复印件。3、认证证书：制造商具有有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。4、应提供招标项目同类产品的3C认证证书。5、备注：代理商需提供制造商授权函。 | 0.97 |
| 交流微型断路器2 | 1P C16 | 只 | 100 |
| 交流微型断路器3 | 2P C6 | 只 | 100 |
| 交流微型断路器4 | 2P C16 | 只 | 100 |
| 交流微型断路器5 | 4P C50 | 只 | 100 |
| 交流漏电断路器1 | 2P C16，带漏电脱扣器，AC型漏电，漏电电流30mA | 只 | 100 |
| 交流漏电断路器2（7kW交流） | 2P C40，带漏电脱扣器A型，漏电电流30mA | 只 | 100 |
| 交流漏电断路器3 | 4P C40，带漏电脱扣器A型，漏电电流30mA | 只 | 100 |
| 交流塑壳断路器1 | 4P 80A，30mA非延时型A型漏电，带分励脱扣器AC220V,带辅助触头，支持下进上出接线。 | 只 | 20 |
| 交流塑壳断路器2 | 4P 160A，30mA非延时型A型漏电，带分励脱扣器AC220V,带辅助触头，支持下进上出接线。 | 只 | 20 |
| 交流塑壳断路器3（南网用） | 4P 250A，30mA非延时型A型漏电，带分励脱扣器AC220V,带辅助触头，支持下进上出接线。 | 只 | 100 |
| 交流塑壳断路器4 | 3P 125A带辅助触头，支持下进上出接线。 | 只 | 40 |
| 交流塑壳断路器5 | 3P 160A带辅助触头，支持下进上出接线。 | 只 | 40 |
| 交流塑壳断路器6 | 3P 250A带辅助触头，支持下进上出接线。 | 只 | 40 |
| 交流塑壳断路器7 | 3P 350A带辅助触头，支持下进上出接线。 | 只 | 60 |
| 交流塑壳断路器8 | 3P 500A带辅助触头，支持下进上出接线。 | 只 | 60 |
| 交流塑壳断路器9 | 3P 630A带辅助触头，支持下进上出接线。 | 只 | 60 |
| 交流塑壳断路器10 | 3P 700A带辅助触头，支持下进上出接线。 | 只 | 60 |
| 交流接触器1（风扇） | 380V三相，额定电流25A，线圈AC220V±20%，带1常开辅助触头 | 只 | 100 |
| 交流接触器2（7kW） | 380V三相，额定电流40A，线圈AC220V±20%，带1常开辅助触头 | 只 | 100 |
| 交流接触器3 | 380V三相，额定电流80A，线圈AC220V±20%，带1常开辅助触头 | 只 | 100 |
| 交流接触器4 | 380V三相，额定电流95A，线圈AC220V±20%，带1常开辅助触头 | 只 | 100 |
| 交流接触器5 | 380V三相，额定电流150A，线圈AC220V±20%，带1常开辅助触头 | 只 | 40 |
| 交流接触器6 | 380V三相，额定电流265A，线圈AC220V±20%，带1常开辅助触头 | 只 | 20 |
| 交流接触器7 | 380V三相，额定电流330A，线圈AC220V±20%，带1常开辅助触头 | 只 | 20 |
| 交流接触器8 | 380V三相，额定电流500A，线圈AC220V±20%，带1常开辅助触头 | 只 | 20 |
| 交流接触器9 | 380V三相，额定电流800A，线圈AC220V±20%，带1常开辅助触头 | 只 | 20 |
| 插座 | 10A,单相三插 | 只 | 200 |

1、具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

2、备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。