**需求一览表**

## 项目名称：国网智能科技股份有限公司调度大楼UPS电源采购项目

## 项目编号：LN19W4-1213-JY-WZDXJT-SY03

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资格要求** | **保证金金额（万元）** |
| 调度大楼UPS电源采购项目 | 300kVA ，机柜尺寸：高1930\*宽1600\*深995mm； DC384V交流输入AC380V,交流输出AC380V；  | 台 | 2 | 合同签订后20日内 | 2年 | 买方指定仓库车板交货 | 1、厂商要求：制造商或代理商。2、业绩要求：制造商：近三年累计销售业绩不少于60万。代理商：近三年累计销售业绩不少于30万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。3、认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书，代理商提供制造商有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。5、产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方检测机构出具的有效的检测报告。5、备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函。 | 0.94 |

1、具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

2、备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。