**货物需求一览表**

## 项目名称：国网智能科技股份有限公司综自及电源监控装置用液晶屏采购项目

## 项目编号：LN19W4-1213-JY-WZXYJT-SY05

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资格要求** | **保证金金额（万元）** |
| 综自及电源监控装置用液晶屏采购项目 | 显示屏 | 1、Vdd电压：5.0V；显示像素： 128（W）×64（H）点阵点阵尺寸： 0.52（W）×0.48（H）毫米  2、Vdd电压：5.0V；显示像素： 320（W）×240（H）点阵点阵尺寸： 0.285×0.285毫米  3、Vdd电压：3.3V；显示像素： 320（W）×240（H）点阵点阵尺寸： 0.285×0.285毫米  4、Vdd电压：5.0V；显示像素： 240（W）×128（H）点阵点阵尺寸： 0.3×0.3毫米  5、印刷电路板需要具备三防（防潮湿，防霉变，防盐雾）要求，显示屏需要具备充电类设备相关电气安全防护国标要求（包括但不限于电击防护、电气间隙、接地、绝缘性能、耐压、电磁兼容等规范）。 | 片 | 3800 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1、厂商要求：制造商/代理商  2、业绩要求：2016年1月1日至投标截止日内同类产品累计销售业绩总额不小于50万。业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.47 |

1、具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

2、备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。