项目名称：国网智能科技股份有限公司自动巡检通讯设施采购项目

项目编号：**LN20W2-0117-JY-WZXYZB-SY01**

## **1、需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** |
| 自动巡检通讯设施采购项目（包一） | 交换机1 | 机架式，非网管型24路千兆电口支持标准屏柜安装，空间1U | 台 | 18 | 接供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 交换机2 | 机架式，非网管型24路千兆电口+4路千兆SFP口支持标准屏柜安装，空间1U | 台 | 18 | 接供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 交换机3 | 机架式，非网管型24路百兆电口+4路千兆SFP口支持标准屏柜安装，空间1U | 台 | 30 | 接供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 交换机4 | 导轨式，非网管型8路百兆电口尺寸（宽×高×深）不大于：70×160×140mm | 台 | 360 | 接供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 交换机5 | 导轨式，非网管型8路百兆电口+2路千兆sfp口尺寸（宽×高×深）不大于：70×160×140mm | 台 | 180 | 接供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 交换机6 | 导轨式，非网管型8路千兆电+4路千兆sfp口尺寸（宽×高×深）不大于：70×160×140mm | 台 | 30 | 接供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 交换机7 | 导轨式，非网管型8路千兆电口尺寸（宽×高×深）不大于：70×160×140mm | 台 | 18 | 接供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 交换机8 | 导轨式，非网管型，支持POE供电8路百兆电口+2路千兆sfp口尺寸（宽×高×深）不大于：70×160×140mm | 台 | 30 | 接供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 交换机9 | 导轨式，非网管型，支持POE供电8路千兆电口+2路千兆sfp口尺寸（宽×高×深）不大于：70×160×140mm | 台 | 18 | 接供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 交换机10 | 机架式，网管型24路千兆电口支持标准屏柜安装，空间1U | 台 | 3 | 接供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 交换机11 | 机架式，网管型24路千兆电口+4路千兆SFP口支持标准屏柜安装，空间1U | 台 | 3 | 接供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 交换机12 | 机架式，网管型24路百兆电口+4路千兆SFP口支持标准屏柜安装，空间1U | 台 | 3 | 接供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 交换机13 | 机架式，网管型16路电口+8光电复用+4路千兆sfp支持标准屏柜安装，空间1U | 台 | 30 | 接供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 交换机14 | 机架式，网管型16路电口+8路千兆光电复用口+4路万兆sfp口支持标准屏柜安装，空间1U | 台 | 3 | 接供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 交换机15 | 导轨式，网管型8路百兆电口+2路千兆sfp口尺寸（宽×高×深）不大于：70×160×140mm | 台 | 3 | 接供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 交换机16 | 导轨式，网管型8路千兆电口+4路千兆sfp口尺寸（宽×高×深）不大于：70×160×140mm | 台 | 3 | 接供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 交换机17 | 导轨式，网管型8路千兆电口+2路千兆sfp口尺寸（宽×高×深）不大于：70×160×140mm | 台 | 3 | 接供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 交换机18 | 导轨式，网管型，支持POE供电8路百兆电口+支持2路千兆Combo（SFP插槽或RJ45）尺寸（宽×高×深）不大于：70×160×140mm | 台 | 3 | 接供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 交换机19 | 导轨式，网管型，支持POE供电8路千兆电口+2路千兆sfp口尺寸（宽×高×深）不大于：70×160×140mm | 台 | 3 | 接供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 万兆光模块 | 传输距离不小于10km | 台 | 60 | 接供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 千兆光模块 | 传输距离不小于20km | 台 | 720 | 接供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 千兆电模块 | 传输距离不小于100米 | 台 | 120 | 接供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 串口服务器1 | 1路485口+2路百兆电口+1路百兆光口 尺寸不大于：36×110×200mm | 台 | 3 | 接供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 串口服务器2 | 1路百兆电口+1路3IN1口尺寸不大于：36×110×200mm | 台 | 3 | 接供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 串口服务器3 | 1路百兆电口+4路232口尺寸不大于：36×110×200mm | 台 | 3 | 接供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 自动巡检通讯设施采购项目（包二） | 交换机1 | 机架式，非网管型24路千兆电口支持标准屏柜安装，空间1U | 台 | 12 | 接供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 交换机2 | 机架式，非网管型24路千兆电口+4路千兆SFP口支持标准屏柜安装，空间1U | 台 | 12 | 接供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 交换机3 | 机架式，非网管型24路百兆电口+4路千兆SFP口支持标准屏柜安装，空间1U | 台 | 20 | 接供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 交换机4 | 导轨式，非网管型8路百兆电口尺寸（宽×高×深）不大于：70×160×140mm | 台 | 240 | 接供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 交换机5 | 导轨式，非网管型8路百兆电口+2路千兆sfp口尺寸（宽×高×深）不大于：70×160×140mm | 台 | 120 | 接供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 交换机6 | 导轨式，非网管型8路千兆电+4路千兆sfp口尺寸（宽×高×深）不大于：70×160×140mm | 台 | 20 | 接供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 交换机7 | 导轨式，非网管型8路千兆电口尺寸（宽×高×深）不大于：70×160×140mm | 台 | 12 | 接供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 交换机8 | 导轨式，非网管型，支持POE供电8路百兆电口+2路千兆sfp口尺寸（宽×高×深）不大于：70×160×140mm | 台 | 20 | 接供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 交换机9 | 导轨式，非网管型，支持POE供电8路千兆电口+2路千兆sfp口尺寸（宽×高×深）不大于：70×160×140mm | 台 | 12 | 接供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 交换机10 | 机架式，网管型24路千兆电口支持标准屏柜安装，空间1U | 台 | 2 | 接供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 交换机11 | 机架式，网管型24路千兆电口+4路千兆SFP口支持标准屏柜安装，空间1U | 台 | 2 | 接供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 交换机12 | 机架式，网管型24路百兆电口+4路千兆SFP口支持标准屏柜安装，空间1U | 台 | 2 | 接供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 交换机13 | 机架式，网管型16路电口+8光电复用+4路千兆sfp支持标准屏柜安装，空间1U | 台 | 20 | 接供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 交换机14 | 机架式，网管型16路电口+8路千兆光电复用口+4路万兆sfp口支持标准屏柜安装，空间1U | 台 | 2 | 接供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 交换机15 | 导轨式，网管型8路百兆电口+2路千兆sfp口尺寸（宽×高×深）不大于：70×160×140mm | 台 | 2 | 接供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 交换机16 | 导轨式，网管型8路千兆电口+4路千兆sfp口尺寸（宽×高×深）不大于：70×160×140mm | 台 | 2 | 接供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 交换机17 | 导轨式，网管型8路千兆电口+2路千兆sfp口尺寸（宽×高×深）不大于：70×160×140mm | 台 | 2 | 接供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 交换机18 | 导轨式，网管型，支持POE供电8路百兆电口+支持2路千兆Combo（SFP插槽或RJ45）尺寸（宽×高×深）不大于：70×160×140mm | 台 | 2 | 接供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 交换机19 | 导轨式，网管型，支持POE供电8路千兆电口+2路千兆sfp口尺寸（宽×高×深）不大于：70×160×140mm | 台 | 2 | 接供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 万兆光模块 | 传输距离不小于10km | 台 | 40 | 接供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 千兆光模块 | 传输距离不小于20km | 台 | 480 | 接供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 千兆电模块 | 传输距离不小于100米 | 台 | 80 | 接供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 串口服务器1 | 1路485口+2路百兆电口+1路百兆光口 尺寸不大于：36×110×200mm | 台 | 2 | 接供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 串口服务器2 | 1路百兆电口+1路3IN1口尺寸不大于：36×110×200mm | 台 | 2 | 接供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 串口服务器3 | 1路百兆电口+4路232口尺寸不大于：36×110×200mm | 台 | 2 | 接供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |

2、专用资质要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称及包号** | **专用资质要求** | **保证金金额** |
| 自动巡检通讯设施采购项目（包一） | 1、厂商要求：制造商。2、业绩要求：2017年1月1日至投标截止日内所投类似产品累计销售业绩不少于2份，合同额累计不少于200万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。3、认证证书：提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。 | 2.83 |
| 自动巡检通讯设施采购项目（包二） | 1、厂商要求：制造商。2、业绩要求：2017年1月1日至投标截止日内所投类似产品累计销售业绩不少于2份，合同额累计不少于200万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。3、认证证书：提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。 | 1.89 |

1、具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。2、本项目不设置最高限价。

2、备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。