**货物需求一览表**

## 项目名称：国网智能科技股份有限公司欧式箱变采购项目

## 项目编号：LN2002-0422-JY-WZDXJT-SY08

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资格要求** | **保证金金额（万元）** |
| 欧式箱变采购项目 | 1250KVA欧式箱变 | 1250kVA欧式箱变，额定电压(kV)高压/低压10/0.4，分接头范围(%)±2×2.5%，短路阻抗(6%),联接组标号D,yn11,冷却方式AN/AF等。 | 台 | 1 | 合同签订后15日内 | 2年 | 买方指定地面交货 | 1.厂商要求：制造商。2.业绩要求：2018年1月1日至投标截止日内，招标项目同类产品销售业绩不少于2台且合同额累计不低于40万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供630KVA或提供630KVA以上欧式箱变产品的国家认可第三方权威检测机构的有效的检测报告。 | 0.45 |

1、具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

2、备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。