**货物需求一览表**

## 项目名称：国网智能科技股份有限公司大功率设备元器件采购项目

## 项目编号：LN20W7-0727-JY-WZDXJT-SY04

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额**  **（万元）** |
| 大功率设备元器件采购项目 | 大功率电抗器 | 150uH/1000A电抗器\*1  50uH/1000A电抗器\*1  200uH/330A电感器\*3 | 套 | 4 | 合同签订后15日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 | 1. 厂商要求：制造商； 2. 认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。 | 业绩要求：投标人2017年1月1日至投标截止日内，招标项目同类产品累计销售业绩不少于2份且合同额累计不低于50万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.8 |
| 隔离变压器 | 400kVA隔离变压器\*1（变比380:340，漏感小于30uH）  2kVA隔离变压器\*1(多绕组，多抽头) | 套 | 3 | 合同签订后15日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 叠层母排 | 前级叠层母排\*1  （载流量562A；温升小于50；IGBT端子处大回路电感小于26nH）  后级叠层母排\*3  （载流量200A；温升小于50；IGBT端子处大回路电感小于50nH） | 套 | 5 | 合同签订后15日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 软铜排 | 前级软铜排\*1（材质：紫铜，载流量1000A，温升小于50，镀镍）  后级软铜排\*3（材质：紫铜，载流量330A，温升小于50，镀镍） | 套 | 5 | 合同签订后15日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 机柜 | 前级机柜\*1（材质：冷轧钢，喷漆处理）  后级机柜\*1（材质：冷轧钢，喷漆处理） | 套 | 2 | 合同签订后15日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 散热器 | 前级功率散热器\*6  （主材质：铝，技术要求：热管技术，温升：小于50）  后级功率散热器\*8（主材质：铝，技术要求：热管技术，温升：小于50） | 套 | 4 | 合同签订后15日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 硬件控制板卡 | 前级控制板卡\*8（控制芯片：TMS28335或同等处理器，至少8路PWM信号12路AD采样信号3路CAN通讯）  后级控制板卡\*2（控制芯片：TMS28335或同等处理器，至少6路PWM信号6路AD采样信号2路CAN通讯） | 套 | 10 | 合同签订后15日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 功率转换板卡 | 前级功率转换卡\*3（6路IGBT驱动信号，带过流过温保护功能，独立隔离供电）  后级功率转换卡\*3（2路IGBT驱动信号，带过流过温保护功能，独立隔离供电） | 套 | 8 | 合同签订后15日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。