**货物需求一览表**

## **项目名称：国网智能科技股份有限公司配网车载巡检系统物资采购项目**

## **项目编号：LN2004-0831-JY-WZDXJT-SY02**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额****（万元）** |
| 配网车载巡检系统物资采购项目 | 电源控制箱 | 1) 重量：≤7Kg，尺寸：≤350×250×150mm2) 外壳及内部结构材料：镁合金、铝合金或ABS塑料等3) 具备监控检测充电电压及放电电压功能、检测充电电流及放电电流功能、统计电池电量功能、显示电池电量功能、电池数据通过RS232外传功能、快速拆装功能、过压过流保护功能等。 | 个 | 1 | 合同签订后1个月内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 | 厂商要求：制造商。 | 业绩要求:2017年1月1日至投标截止日内，车载总控中心相关产品销售业绩不少于1份且合同额不低于20万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.3 |
| 车载总控中心 | 1) 整体参数重量≤5Kg，尺寸≤400×300×60mm2) 控制主板CPU：Intel i7-7700HQ 主频2.8GHz，内存：16G DDR3，存储容量：1TB3) 显示面板可触摸电容屏：13.3英寸，分辨率1024×768 ，显示芯片：GTX 1050Ti，显存：4G4) 外壳材料：镁合金、铝合金或ABS塑料等，机械寿命：500万次5) 具备对配网车载系统的电子罗盘、分控中心、温湿度传感器、超声数据整合能力、具备车辆行驶状态分析能力等。 | 个 | 1 | 合同签订后1个月内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 车载电源 | 1) 重量:≤4.2kg，尺寸:≤249×72×145 mm 2) 外壳及内部结构材料：镁合金、铝合金或ABS塑料等3) 电池容量:15Ah，电压:48V 4) 具备分段式电量指示灯、内置适配器等。 | 个 | 2 | 合同签订后1个月内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 分控中心 | 1) 重量:≤8kg，尺寸:≤400×300×100mm2) 接口数量:5口，RS232串口3个，RS485串口2个，2个网口（防水航插），特殊网口1个（防水航插），一路百兆网络信号和一路RS485信号 ，RS232串口3个（防水航插），RS485串口1个（防水航插），DC48V输入口1个（防水航插），DC5V输出口2个（防水航插），USB口1个（防水航插），DC12V输出口2个（防水航插），DC16V输出口1个（防水航插）3) 具备地理信息采集功能及方位角测定功能等 | 个 | 1 | 合同签订后1个月内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。