**货物需求一览表**

## **项目名称：国网智能科技股份有限公司充电室采购项目**

## **项目编号：LN2004-0831-JY-WZXYZB-SY07**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金**  **（万元）** |
| 充电室采购项目  （包一） | LER-3000C变电站巡检机器人充电室 | 2400mm长：1800mm宽：2500mm高，骨架采用龙骨与金属雕花板，配自动门及电机焊接牢固等。 | 套 | 30 | 接到供货通知后15日内 | 5年 | 买方指定仓库地面交货 | 1. 厂商要求：制造商。   2.3C认证证书：电机配件应提供产品的3C认证证书。 | 业绩要求：投标人2017年1月1日至投标截止日内，与招标项目相似产品销售业绩不少于2份且合同额累计不低于130万元，注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 4.0 |
| LER-3200变电站巡检机器人充电室 | 2400mm长：1800mm宽：2500mm高，骨架采用龙骨与金属雕花板，配自动门及电机焊接牢固等。 | 套 | 12 | 接到供货通知后15日内 | 5年 | 买方指定仓库地面交货 |
| LER-3100变电站巡检机器人充电室 | 2200mm长：1600mm宽：2500mm高，骨架采用龙骨与金属雕花板，配自动门及电机，焊接牢固等。 | 套 | 120 | 接到供货通知后15日内 | 5年 | 买方指定仓库地面交  货 |
| 充电室采购项目  （包二） | LER-3000C变电站巡检机器人充电室 | 2400mm长：1800mm宽：2500mm高，骨架采用龙骨与金属雕花板，配自动门及电机焊接牢固等。 | 套 | 20 | 接到供货通知后15日内 | 5年 | 买方指定仓库地面交  货 | 1.厂商要求：制造商。  2.3C认证证书：电机配件应提供产品的3C认证证书。 | 业绩要求：投标人2017年1月1日至投标截止日内，与招标项目相似产品销售业绩不少于2份且合同额累计不低于130万元，注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 2.7 |
| LER-3200变电站巡检机器人充电室 | 2400mm长：1800mm宽：2500mm高，骨架采用龙骨与金属雕花板，配自动门及电机焊接牢固等。 | 套 | 8 | 接到供货通知后15日内 | 5年 | 买方指定仓库地面交  货 |
| LER-3100变电站巡检机器人充电室 | 2200mm长：1600mm宽：2500mm高，骨架采用龙骨与金属雕花板，配自动门及电机，焊接牢固等。 | 套 | 80 | 接到供货通知后15日内 | 5年 | 买方指定仓库地面交 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。