**货物需求一览表**

## **项目名称：国网智能科技股份有限公司变电站红外在线监测装置采购项目**

## **项目编号：SGAI20Y1-1014-WZDXJT-SY01**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货****日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额****（万元）** |
| 变电站红外在线监测装置采购项目 | 红外在线监测装置（云台型） | 在线温度监测装置，通过红外技术对设备温度进行实时监测，同时兼具可见光镜头；要求红外图像尺寸不小于640\*480，镜头焦距不小于35mm；可见光镜头不低于200万像素，变倍不小于25倍；防护等级不小于IP66等。 | 台 | 6 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1. 厂商要求：制造商或代理商；
2. 认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书；
3. 备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函。
 | 业绩要求：制造商、代理商：投标人提供2017年1月1日至投标截止日内与采购项目相似产品累计销售业绩不少于2份且累计合同额不少于40万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.6 |
| 红外在线监测装置（微型） | 在线温度监测装置，通过红外技术对设备温度进行实时监测，同时兼具可见光镜头；红外图像尺寸不小于160\*120；可见光像素不低于200万；尺寸不大于10cm\*10cm\*5cm等。 | 台 | 28 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。