**货物需求一览表**

## **项目名称：国网智能科技股份有限公司交换机采购项目**

## **项目编号：SGAI2005-1102-WZXYJT-SY01**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额****（万元）** |
| 交换机采购项目 | 嵌入式交换机模块 | 以太网接口：支持5路以太网接口可以任意配置为电口或光口；不锈钢、高强度外壳、无风扇超薄设计模块尺寸：（W×H×D）不大于（55mm×40mm×9.5mm）等。 | 台 | 400 | 接到供货通知后15日内 | 5年 | 买方指定仓库地面交货 | 1. 应答人要求：制造商或代理商；
2. 认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书；
3. 备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函。
 | 业绩要求：应答人2017年1月1日至投标截止日内，采购项目类似产品累计销售业绩不少于3份且累计合同额不少于50万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.5 |
| 轨道机器人交换机模块 | 输入电压：9~28VDC；功 率：小于2W；尺寸：（W×L×H）≤（45mm\*110mm\*20mm）等。 | 台 | 300 | 接到供货通知后15日内 | 5年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 导轨式串口光电通信交换机（Ⅰ型） | 支持2串口+4路百兆电+1路百兆光，管理型导轨式，环网冗余等。 | 台 | 100 | 接到供货通知后15日内 | 5年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 导轨式串口光电通信交换机（Ⅱ型） | 支持2串口+3路百兆电+2路百兆光，管理型导轨式，环网冗余等。 | 台 | 100 | 接到供货通知后15日内 | 5年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 导轨式串口光电通信交换机（Ⅲ型） | 支持4串口+4路百兆电+4路百兆光，管理型导轨式，环网冗余等。 | 台 | 50 | 接到供货通知后15日内 | 5年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 导轨式工业以太网交换机 | 支持1路百兆电+4路百兆光，管理型导轨式，环网冗余等。 | 台 | 20 | 接到供货通知后15日内 | 5年 | 买方指定仓库地面交货 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。