**货物需求一览表**

## **项目名称：山东鲁能软件技术有限公司智能电气分公司充电站物资采购项目**

## **项目编号：ZN21W1-0108-JY-WZDXJT-SY03**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金**  **（万元）** |
| 保山西道充电站 | 电缆 | ZR-YJV22-0.6/1-4x25+1x16 | 米 | 30 | 合同签订后15日内 | 2年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.应答人要求：代理商；  2.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：供货电缆提供国家认可第三方检测机构出具的有效的检测报告；  3.3C认证证书：电缆应提供产品的3C认证证书。 | 业绩要求：2018年1月1日至投标截止日内电缆销售合同或电力施工改造项目合同累计销售业绩不少于2份，且合同额累计不少于200万，业绩必须提供对应的合同复印件。 | 2.8 |
| 电缆 | ZR-YJV22-0.6/1-4x240+1x120 | 米 | 120 |
| 电缆 | ZR-YJV22-0.6/1-4x185+1x95 | 米 | 240 |
| 电缆 | ZR-YJV22-0.6/1-2x95+1x50 | 米 | 70 |
| 电缆 | ZR-YJV22-0.6/1-3x4 | 米 | 70 |
| 电缆 | RWSP-2\*1.5 | 米 | 70 |
| 雨棚 | 1、PVC建筑膜2、Q235B号钢3、防腐：所有外漏钢结构件采用环氧富锌漆打底二度，云铁中间一度，氯化橡胶面漆面层2度4、符合当地抗雪压要求设计。 | m² | 87.75 |
| 视频监控系统 |  | 套 | 1 |
| 照明 | 户外LED灯源 | 项 | 1 |
| 消防 | 4kg干粉灭火器 | 个 | 1 |
| 京东亚洲1号物流充电站 | 电缆 | ZR-YJY22-0.6/1-4x150+1x95 | 米 | 200 | 合同签订后15日内 | 2年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 电缆 | ZR-YJV22-0.6/1-4x4 | 米 | 225 |
| 电缆 | ZR-YJV22-0.6/1-4x10 | 米 | 15 |
| 雨棚 | 1、PVC建筑膜2、Q235B号钢3、防腐：所有外漏钢结构件采用环氧富锌漆打底二度，云铁中间一度，氯化橡胶面漆面层2度4、符合当地抗雪压要求设计。 | m² | 221 |
| 视频监控系统 |  | 套 | 1 |
| 照明 | 户外LED灯源 | 项 | 1 |
| 消防 | 4kg干粉灭火器 | 个 | 3 |
| 公交三公司充电站 | 电缆 | ZR-YJV22-0.6/1-5x16 | 米 | 40 | 合同签订后15日内 | 2年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 电缆 | ZR-YJV22-0.6/1-4x185+1x95 | 米 | 400 |
| 电缆 | ZR-YJV22-0.6/1-4x120+1x70 | 米 | 80 |
| 电缆 | ZR-YJV22-0.6/1-2x95+1x50 | 米 | 460 |
| 电缆 | ZR-YJV22-0.6/1-3x4 | 米 | 230 |
| 电缆 | RWSP-2\*1.5 | 米 | 50 |
| 雨棚 | 1、PVC建筑膜2、Q235B号钢3、防腐：所有外漏钢结构件采用环氧富锌漆打底二度，云铁中间一度，氯化橡胶面漆面层2度4、符合当地抗雪压要求设计。 | m² | 220 |
| 视频监控系统 |  | 套 | 1 |
| 照明 | 户外LED灯源 | 项 | 1 |
| 消防 | 4kg干粉灭火器 | 个 | 2 |
| 津塔充电站 | 电缆 | ZR-YJV22-0.6/1-4x4 | 米 | 200 | 合同签订后15日内 | 2年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 电缆 | ZR-YJV22-0.6/1-4x240+1x120 | 米 | 160 |
| 电缆 | ZR-YJV22-0.6/1-4x185+1x95 | 米 | 100 |
| 电缆 | ZR-YJV22-0.6/1-2x120+1x70 | 米 | 78 |
| 电缆 | ZR-YJV22-0.6/1-3x4 | 米 | 39 |
| 电缆 | RWSP-2\*1.5 | 米 | 39 |
| 视频监控系统 |  | 套 | 1 |
| 照明 |  | 套 | 1 |
| 消防 | MFT/ABC35推车式及手提式灭火器 | 项 | 1 |
| 无暇花园充电站 | 电缆 | ZR-YJV22-0.6/1-4x185+1x95 | 米 | 240 | 合同签订后15日内 | 2年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 电缆 | ZR-YJV22-0.6/1-2x120+1x70 | 米 | 140 |
| 电缆 | ZR-YJV22-0.6/1-4x4 | 米 | 280 |
| 电缆 | ZR-YJV22-0.6/1-3x4 | 米 | 70 |
| 电缆 | RWSP-2\*1.5 | 米 | 70 |
| 消防 | MFT/ABC35推车式 | 个 | 1 |
| 视频监控系统 |  | 套 | 1 |
| 照明 |  | 套 | 1 |
| 成品监控室 | 36m²，防火监控室 | 个 | 1 |

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。