**货物需求一览表**

## **项目名称：山东鲁能软件技术有限公司智能电气分公司可视化监拍组件采购项目**

## **项目编号：ZN21W1-0115-JY-WZDXZB-SY13**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **投标保证金（万元）** |
| 可视化监拍组件 | 防护等级：IP66户外；摄像头：日间不小于800万像素，夜视镜头不小于200万像素星光级低照度摄像头 | 套 | 16 | 合同签订后30日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.供应商要求：制造商；  2.认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书；  3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方检测机构出具的有效的检测报告。 | 业绩要求制造商：投标人2018年1月1日至投标截止日内同类产品累计销售业绩不少于350万。 | 5.2 |
| 分布式可视化监拍组件 | 分体摄像头：不小于500万像素；照片采集方式：间隔时间自动设定、支持手动采集照片 | 套 | 38 | 合同签订后30日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 全视角监拍组件 | 摄像机光学变焦，不小于30倍光学变倍，有效像素不小于200万，通道摄像头不小于800万超清，200万星光级低照度摄像头，具备雨刮系统；云台水平方向：360°多圈无限位，垂直方向：-90°～+90°具备256个预置位 | 套 | 72 | 合同签订后30日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 单目定位影像装置 | 防护等级：IP66户外；系统通信：采用2G/3G/4G无线传输，满足电信、联通、移动自适应 | 套 | 100 | 合同签订后30日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 微气象监拍装置 | 监拍周期：采集间隔默认1小时，具备短视频拍摄功能（时长10s），且采样时间段可自由设置 | 套 | 39 | 合同签订后30日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。