**附件1 招标需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货**  **日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额**  **（万元）** |
| 变压器油色谱设备采购项目 | 变压器油色谱设备 | 可测变压器油中7种组分特征气体，烃类最小检测浓度≤0.06，噪声及漂移满足相关国标要求。 | 套 | 26 | 合同签订后30日内 | 投运后5年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求:制造商  2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书  3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告:提供同系列第三方权威检测机构的有效的检测报告 | 业绩要求:2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于400万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 10.1 |
| 模拟取样及样品检测设备采购项目 | 模拟取样及样品检测设备 | 气体继电器盒油量  0.35L；集气盒油量0.35L；模拟取样装置总油量1L；储 油 量1~10L。 | 套 | 20 | 合同签订后30日内 | 投运后5年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商  2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书  3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供同系列第三方权威检测机构的有效的检测报告 | 业绩要求：2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于2份。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 4.1 |
| 线路运行维护装备采购项目 | 线路运行维护装备 | 组合预制式；额定频率50Hz；适应的环境温度范围-40～+40℃。 | 套 | 18 | 合同签订后30日内 | 投运后3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商  2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书  3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供同电压等级第三方权威检测机构的有效的检测报告 | 业绩要求：2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于400万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 8.7 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。