**附件1 招标需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **包名称** | **物资**  **名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货**  **日期** | **质保期** | **交货**  **地点** | **专用资质要求** | **业绩要求** | **保证金金额**  **（万元）** | **备注** |
| 1 | 低压配电设备监测组件采购项目（包一） | 低压配电设备监测组件 | 满足模拟量接入及运算；远程通信应支持DL/T634.5 101、DL/T634.5 104、DL/T 698.45协议。 | 套 | 1000 | 合同签订后20日内 | 投运后3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商  2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书  3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方权威检测机构的有效的检测报告 | 业绩要求：2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于800万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 9.5 | / |
| 低压配电设备监测组件采购项目（包二） | 低压配电设备监测组件 | 满足模拟量接入及运算；远程通信应支持DL/T634.5 101、DL/T634.5 104、DL/T 698.45协议。 | 套 | 922 | 合同签订后20日内 | 投运后3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商  2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书  3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方权威检测机构的有效的检测报告 | 业绩要求：2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于800万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 8.8 | / |
| 2 | 低压多功能仪表采购项目 | 低压多功能仪表 | 集供用电信息采集、全部电气参数测量及谐波测量、电气设备运行状态监测、控制与通信、测量数据实时显示等功能于一体。 | 只 | 15700 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商或代理商  2.认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。  3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供同系列第三方权威检测机构的有效的检测报告 | 业绩要求：制造商：2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计合同额不少于600万且不少于3份；代理商：2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计合同额不少于600万且不少于3份。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 12.8 | 代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。