**附件1 招标需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额**  **（万元）** |
| 在线智能巡视系统可见光摄像机及其配件采购项目  （包一） | 网络球机（400万Ⅰ型） | 可见光摄像机；不小于400万像素；星光级；不小于40倍光学变焦；防护等级:不小于IP66等 | 台 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1. 厂商要求：制造商或代理商 。 2. 认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。 3. 产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：网络球机（200万Ⅲ型）、红外高清枪机（Ⅰ型）提供国家认可第三方检测机构出具的有效的检测报告。   注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函 | 业绩要求：2020年1月1日至今完成过与招标项目同类产品的销售业绩不少于1700万元。注：必须提供发票复印件。 | 25 |
| 网络球机（400万Ⅱ型） | 可见光摄像机；不小于400万像素；星光级；不小于30倍光学变焦；防护等级:不小于IP66等 | 台 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 网络球机（400万Ⅲ型） | 可见光摄像机；不小于400万像素；星光级；不小于20倍光学变焦；防护等级:不小于IP66等 | 台 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 网络球机（300万Ⅰ型） | 可见光摄像机；不小于300万像素；不小于40倍光学变焦；防护等级:不小于IP66等 | 台 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 网络球机（300万Ⅱ型） | 可见光摄像机；不小于300万像素；不小于30倍光学变焦；防护等级:不小于IP66等 | 台 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 网络球机（300万Ⅲ型） | 可见光摄像机；不小于300万像素；不小于20倍光学变焦；防护等级:不小于IP66等 | 台 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 网络球机（200万Ⅰ型） | 可见光摄像机；不小于200万像素；不小于40倍光学变焦；防护等级:不小于IP66等 | 台 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 网络球机（200万Ⅱ型） | 可见光摄像机；不小于200万像素；不小于30倍光学变焦；防护等级:不小于IP66等 | 台 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 网络球机（200万Ⅲ型） | 可见光摄像机；不小于200万像素；不小于20倍光学变焦；防护等级:不小于IP66等；AC24 | 台 | 5040 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 网络球机（200万Ⅳ型） | 可见光摄像机；不小于200万像素；不小于20倍光学变焦；防护等级:不小于IP66等；DC12 | 台 | 5040 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 红外高清网络雨刷球机（Ⅰ型） | 可见光摄像机；不小于200万像素；不小于30倍光学变焦；防护等级:不小于IP66等；带雨刷 | 台 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 红外高清网络雨刷球机（Ⅱ型） | 可见光摄像机；不小于200万像素；不小于20倍光学变焦；防护等级:不小于IP66等；带雨刷 | 台 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 红外高清网络POE球机 | 可见光摄像机；不小于200万像素；不小于20倍光学变焦；防护等级:不小于IP66等；支持POE供电 | 台 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 红外高清网络WIFI球机 | 可见光摄像机；不小于200万像素；不小于20倍光学变焦；防护等级:不小于IP66等；支持wifi通讯 | 台 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 高清半球机（Ⅰ型） | 可见光摄像机；不小于400万像素；运动范围:水平0-350°连续旋转，垂直0~+80°；不小于4倍变倍等 | 台 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 高清半球机(Ⅱ型) | 可见光摄像机；不小于200万像素；运动范围:水平0-350°连续旋转，垂直0~+80°；不小于4倍变倍等 | 台 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 室外防水高清半球机（Ⅰ型） | 可见光摄像机；不小于400万像素；不小于4倍变倍；运动范围:水平0-350°连续旋转，垂直0~+80°；防护等级:不小于IP66等 | 台 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 室外防高清水半球机（Ⅱ型） | 可见光摄像机；不小于200万像素；不小于4倍变倍；运动范围:水平0-350°连续旋转，垂直0~+80°；防护等级:不小于IP66等 | 台 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 室外防高清水半球机（Ⅲ型） | 可见光摄像机；不小于200万像素；不小于20倍变焦；运动范围:水平0-350°连续旋转，垂直0~+80°；防护等级:不小于IP66等 | 台 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 红外高清云台摄像机（Ⅰ型） | 网络摄像机，不低于200万像素；不小于20倍光学变焦；运动范围:水平0-360°连续旋转，垂直+90°～ -90°；红外补光 | 台 | 324 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 红外高清云台摄像机（Ⅱ型） | 网络摄像机，不低于200万像素；不小于30倍光学变焦；运动范围:水平0-360°连续旋转，垂直+90°～ -90°；红外补光 | 台 | 324 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 红外高清云台枪机 | 网络摄像机，不低于200万像素；电动镜头，不小于20倍光学变焦；云台运动水平旋转360°，垂直-90°~30°（仰） | 台 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 红外高清枪机（Ⅰ型） | 网络摄像机，不低于200万像素；电动镜头，不小于20倍光学变焦 | 台 | 480 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 红外高清枪机（Ⅱ型） | 网络摄像机，不低于200万像素；电动镜头，不小于不小于4倍变焦 | 台 | 480 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 红外高清枪机（Ⅲ型） | 网络摄像机，不低于200万像素；手动调焦，不小于不小于4倍变焦 | 台 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 红外高清枪机（Ⅳ型） | 网络摄像机，不低于200万像素；定焦 | 台 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 微型摄像机 | 可见光摄像机；不小于200万像素；三维各尺寸均不大于50mm等 | 台 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 迷你摄像机 | 日夜型网络摄像机；不小于200万像素；防护等级不小于IP65等 | 台 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 防爆枪形摄像机 | 可见光摄像机；不小于200万像素，满足防爆要求；小于20倍光学变倍；含壁装支架；防护等级不小于IP68等, | 台 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 防爆球机 | 可见光摄像机；不小于200万像素，满足防爆要求；不小于20倍光学变倍；含壁装支架；防护等级不小于IP66等 | 台 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 全景拼接鹰眼摄像机 | 不小于1200万像素；水平视角不小于180度；防护等级不小于IP65等 | 台 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 360°全景鹰眼 | 不小于1600万像素；水平视角不小于360度；不小于48倍光学变倍；防护等级不小于IP65等 | 台 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 360°全景AR鹰眼 | 网络摄像机，360°，不低于1600万；特写镜头不小于48倍光学变焦；运动范围：水平运动范围360°，垂直-15°-90°(自动翻转)。 | 台 | 36 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 球机壁装支架（短） | 相应投标摄像机壁装支架 | 件 | 1800 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 球机壁装支架（长） | 相应投标摄像机壁装支架 | 件 | 8400 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 球机吊装支架（吸顶） | 吊装支架/不大于100mm等 | 件 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 球机吊装支架（短） | 吊装支架/不大于500mm等 | 件 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 球机吊装支架（长） | 相应投标摄像机吊装支架，1.5~2.5m可调等 | 件 | 1080 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 鹰眼壁挂支架 | 相应投标鹰眼摄像机壁装支架 | 件 | 36 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 鹰眼吊装支架 | 相应投标鹰眼摄像机吊装支架 | 件 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 云台固定支架 | 相应投标云台摄像机壁装支架 | 件 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 枪机壁装支架 | 相应投标枪机壁装支架 | 件 | 960 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 枪机吊装支架（短） | 相应投标枪机吊装支架，长度不大于250mm | 件 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 枪机吊装支架（长） | 相应投标枪机吊装支架，长度300~400mm内可伸缩 | 件 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 拾音器 | 防水拾音器；防护级别 IP65；DC12V/1A等 | 台 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 扬声器 | 室外音柱；防护级别 IP65；DC12V/1A等 | 台 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 拾音器/扬声器电源 | 12V/2A圆头、两端带线式等 | 件 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| NVR64路（Ⅰ型） | 标准机架式；满足64路视频接入；2个及以上千兆网口；8盘位等 | 台 | 210 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| NVR64路（Ⅱ型） | 标准机架式；满足64路视频接入；2个及以上千兆网口；16盘位等 | 台 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 3.5寸监控级2T硬盘 | 2TB | 块 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 3.5寸监控级6T硬盘 | 6TB | 块 | 780 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 3.5寸监控级8T硬盘 | 8TB | 块 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 3.5寸监控级10T硬盘 | 10TB | 块 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 在线智能巡视系统可见光摄像机及其配件采购项目  （包二） | 网络球机（400万Ⅰ型） | 可见光摄像机；不小于400万像素；星光级；不小于40倍光学变焦；防护等级:不小于IP66等 | 台 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商或代理商。  2.认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。  3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：制造商提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。  注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函 | 业绩要求：2020年1月1日至今完成过与招标项目同类产品的销售业绩不少于1100万元。注：必须提供发票复印件。 | 16 |
| 网络球机（400万Ⅱ型） | 可见光摄像机；不小于400万像素；星光级；不小于30倍光学变焦；防护等级:不小于IP66等 | 台 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 网络球机（400万Ⅲ型） | 可见光摄像机；不小于400万像素；星光级；不小于20倍光学变焦；防护等级:不小于IP66等 | 台 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 网络球机（300万Ⅰ型） | 可见光摄像机；不小于300万像素；不小于40倍光学变焦；防护等级:不小于IP66等 | 台 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 网络球机（300万Ⅱ型） | 可见光摄像机；不小于300万像素；不小于30倍光学变焦；防护等级:不小于IP66等 | 台 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 网络球机（300万Ⅲ型） | 可见光摄像机；不小于300万像素；不小于20倍光学变焦；防护等级:不小于IP66等 | 台 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 网络球机（200万Ⅰ型） | 可见光摄像机；不小于200万像素；不小于40倍光学变焦；防护等级:不小于IP66等 | 台 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 网络球机（200万Ⅱ型） | 可见光摄像机；不小于200万像素；不小于30倍光学变焦；防护等级:不小于IP66等 | 台 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 网络球机（200万Ⅲ型） | 可见光摄像机；不小于200万像素；不小于20倍光学变焦；防护等级:不小于IP66等；AC24 | 台 | 3360 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 网络球机（200万Ⅳ型） | 可见光摄像机；不小于200万像素；不小于20倍光学变焦；防护等级:不小于IP66等；DC12 | 台 | 3360 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 红外高清网络雨刷球机（Ⅰ型） | 可见光摄像机；不小于200万像素；不小于30倍光学变焦；防护等级:不小于IP66等；带雨刷 | 台 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 红外高清网络雨刷球机（Ⅱ型） | 可见光摄像机；不小于200万像素；不小于20倍光学变焦；防护等级:不小于IP66等；带雨刷 | 台 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 红外高清网络POE球机 | 可见光摄像机；不小于200万像素；不小于20倍光学变焦；防护等级:不小于IP66等；支持POE供电 | 台 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 红外高清网络WIFI球机 | 可见光摄像机；不小于200万像素；不小于20倍光学变焦；防护等级:不小于IP66等；支持wifi通讯 | 台 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 高清半球机（Ⅰ型） | 可见光摄像机；不小于400万像素；运动范围:水平0-350°连续旋转，垂直0~+80°；不小于4倍变倍等 | 台 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 高清半球机(Ⅱ型) | 可见光摄像机；不小于200万像素；运动范围:水平0-350°连续旋转，垂直0~+80°；不小于4倍变倍等 | 台 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 室外防水高清半球机（Ⅰ型） | 可见光摄像机；不小于400万像素；不小于4倍变倍；运动范围:水平0-350°连续旋转，垂直0~+80°；防护等级:不小于IP66等 | 台 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 室外防高清水半球机（Ⅱ型） | 可见光摄像机；不小于200万像素；不小于4倍变倍；运动范围:水平0-350°连续旋转，垂直0~+80°；防护等级:不小于IP66等 | 台 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 室外防高清水半球机（Ⅲ型） | 可见光摄像机；不小于200万像素；不小于20倍变焦；运动范围:水平0-350°连续旋转，垂直0~+80°；防护等级:不小于IP66等 | 台 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 红外高清云台摄像机（Ⅰ型） | 网络摄像机，不低于200万像素；不小于20倍光学变焦；运动范围:水平0-360°连续旋转，垂直+90°～ -90°；红外补光 | 台 | 216 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 红外高清云台摄像机（Ⅱ型） | 网络摄像机，不低于200万像素；不小于30倍光学变焦；运动范围:水平0-360°连续旋转，垂直+90°～ -90°；红外补光 | 台 | 216 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 红外高清云台枪机 | 网络摄像机，不低于200万像素；电动镜头，不小于20倍光学变焦；云台运动水平旋转360°，垂直-90°~30°（仰） | 台 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 红外高清枪机（Ⅰ型） | 网络摄像机，不低于200万像素；电动镜头，不小于20倍光学变焦 | 台 | 320 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 红外高清枪机（Ⅱ型） | 网络摄像机，不低于200万像素；电动镜头，不小于不小于4倍变焦 | 台 | 320 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 红外高清枪机（Ⅲ型） | 网络摄像机，不低于200万像素；手动调焦，不小于不小于4倍变焦 | 台 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 红外高清枪机（Ⅳ型） | 网络摄像机，不低于200万像素；定焦 | 台 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 微型摄像机 | 可见光摄像机；不小于200万像素；三维各尺寸均不大于50mm等 | 台 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 迷你摄像机 | 日夜型网络摄像机；不小于200万像素；防护等级不小于IP65等 | 台 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 防爆枪形摄像机 | 可见光摄像机；不小于200万像素，满足防爆要求；小于20倍光学变倍；含壁装支架；防护等级不小于IP68等, | 台 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 防爆球机 | 可见光摄像机；不小于200万像素，满足防爆要求；不小于20倍光学变倍；含壁装支架；防护等级不小于IP66等 | 台 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 全景拼接鹰眼摄像机 | 不小于1200万像素；水平视角不小于180度；防护等级不小于IP65等 | 台 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 360°全景鹰眼 | 不小于1600万像素；水平视角不小于360度；不小于48倍光学变倍；防护等级不小于IP65等 | 台 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 360°全景AR鹰眼 | 网络摄像机，360°，不低于1600万；特写镜头不小于48倍光学变焦；运动范围：水平运动范围360°，垂直-15°-90°(自动翻转)。 | 台 | 24 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 球机壁装支架（短） | 相应投标摄像机壁装支架 | 件 | 1200 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 球机壁装支架（长） | 相应投标摄像机壁装支架 | 件 | 5600 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 球机吊装支架（吸顶） | 吊装支架/不大于100mm等 | 件 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 球机吊装支架（短） | 吊装支架/不大于500mm等 | 件 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 球机吊装支架（长） | 相应投标摄像机吊装支架，1.5~2.5m可调等 | 件 | 720 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 鹰眼壁挂支架 | 相应投标鹰眼摄像机壁装支架 | 件 | 24 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 鹰眼吊装支架 | 相应投标鹰眼摄像机吊装支架 | 件 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 云台固定支架 | 相应投标云台摄像机壁装支架 | 件 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 枪机壁装支架 | 相应投标枪机壁装支架 | 件 | 640 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 枪机吊装支架（短） | 相应投标枪机吊装支架，长度不大于250mm | 件 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 枪机吊装支架（长） | 相应投标枪机吊装支架，长度300~400mm内可伸缩 | 件 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 拾音器 | 防水拾音器；防护级别 IP65；DC12V/1A等 | 台 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 扬声器 | 室外音柱；防护级别 IP65；DC12V/1A等 | 台 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 拾音器/扬声器电源 | 12V/2A圆头、两端带线式等 | 件 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| NVR64路（Ⅰ型） | 标准机架式；满足64路视频接入；2个及以上千兆网口；8盘位等 | 台 | 140 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| NVR64路（Ⅱ型） | 标准机架式；满足64路视频接入；2个及以上千兆网口；16盘位等 | 台 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 3.5寸监控级2T硬盘 | 2TB | 块 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 3.5寸监控级6T硬盘 | 6TB | 块 | 520 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 3.5寸监控级8T硬盘 | 8TB | 块 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 3.5寸监控级10T硬盘 | 10TB | 块 | 1 | 接供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。