**附件1 招标需求一览表**

**分标一：输电线路故障监测系统采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分标名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 输电线路故障监测系统采购项目 | 输电线路故障监测系统 | 1.包含软件及通信费；2.电压传感器带宽：15Hz～10MHz；电流传感器带宽：15Hz～10MHz；行波电压、电流采样频率：1MHz～10MHz可调。 | 套 | 40 | 合同签订后30日内 | 投运后3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1、厂商要求：制造商；2、认证证书:提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书；3、产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方权威检测机构的有效的检测报告。 | 业绩要求：2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于300万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 4.8 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

**分标二：故障监测设备组件采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分标名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 故障监测设备组件采购项目 | 故障监测设备组件 | 额定交流电源220V±15%；频 率 50Hz±5%；额定直流电源220V(110V) | 套 | 76 | 接到供货通知后15日内 | 投运后3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1、厂商要求：制造商；2、认证证书;提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书；3、产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告:提供同系列第三方权威检测机构的有效的检测报告。 | 业绩要求:2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于200万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 4.7 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

**分标三：航空线缆及连接器采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分标名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 航空线缆及连接器采购项目（包一） | 航空线缆及连接器 | 航空插头、插座材质铜镀镍铬；铠装电缆 | 件 | 16590 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1、厂商要求：制造商；2、认证证书：提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书；3、产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方权威检测机构的有效的检测报告。 | 业绩要求:2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于200万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 3.1 |
| 航空线缆及连接器采购项目（包二） | 航空线缆及连接器 | 航空插头、插座材质铜镀镍铬；铠装电缆 | 件 | 11060 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1、厂商要求：制造商；2、认证证书：提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书；3、产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方权威检测机构的有效的检测报告。 | 业绩要求:2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于200万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 2.1 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

**分标四：无线通信模块采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分标名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 无线通信模块采购项目（包一） | 无线通信模块 | 串口、网口；支持4G/3G/2G五模自适应。 | 只 | 3000 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1、厂商要求:制造商；2、认证证书:提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书；3、产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告:提供第三方权威检测机构的有效的检测报告。 | 业绩要求:2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于300万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 3 |
| 无线通信模块采购项目（包二） | 无线通信模块 | 串口、网口；支持4G/3G/2G五模自适应。 | 只 | 2000 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1、厂商要求:制造商；2、认证证书:提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书；3、产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告:提供第三方权威检测机构的有效的检测报告。 | 业绩要求:2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于300万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 2 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

**分标五：低穿整流板卡采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分标名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 低穿整流板卡采购项目 | 低穿整流板卡I型 | 4A并联电池整流板卡，输入220V AC，输出110V DC | 块 | 650 | 接到供货通知后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1、厂商要求：制造商；2、认证证书：提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。 | 业绩要求：2018年1月1日至投标截止日内同类产品累计销售业绩不少于400万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 7.7 |
| 低穿整流板卡II型 | 20A整流板卡,输入380V AC，输出110V DC | 块 | 600 | 接到供货通知后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

**分标六：数字化智能监测终端采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分标名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货****日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 数字化智能监测终端采购项目 | 支持物联网管理平台、电网统一视频监控平台、安全风险管控平台、基建数字化全过程管理平台接入 | 台 | 77 | 合同签订后20日内 | 投运后3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1、厂商要求:制造商;2、认证证书：提供具有有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。 | 业绩要求：2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于200万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 3.3 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。