**附件1 招标需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 小型无人机套装采购项目 | 小型无人机套装1 | 可见光传感器有效像素数不低于4800万；每架无人机应配置4G流量卡，每月单张流量不少于6G，使用年限不少于1年；提供24个月第三方责任险，且保额不低于50万。 | 套 | 37 | 合同签订后90日内 | 36个月 | 买方指定地点 | 1. 厂商要求：

制造商或代理商。供应商应具有独立订立合同的法人资格。2.具备民用航空器经营许可证；3.代理商需提供代理商资质证明。 | 2018年1月1日至招标采购公告发布日止，所投类似产品累计销售业绩不少于2份，合同额累计不少于150万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 3.6 |
| 小型无人机套装2 | 对称电机轴距≤900mm；最大起飞重量≤9kg；最大飞行时间（空载）≥55分钟；RTK基站1套；换新服务1年之内2次。 | 套 | 1 |
| 小型无人机套装3 | 轴距350 mm；飞行时间约 30 分钟；影像传感器有效像素 2000 万；智能飞行电池容量5870 mAh。 | 套 | 2 |
| 小型无人机套装4 | 800g≤重量≤1000g；最长飞行时间不小于30分钟；最大照片尺寸5472×3648；智能飞行电池容量大于3700 mAh。 | 套 | 7 |
| 小型无人机套装5 | 最大起飞重量≤1100 g；变焦版相机影像传感器有效像素≥4000万；飞行器主机不低于一年免费保修。 | 套 | 12 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。