**附件1 招标需求一览表**

**分标一：台区监测单元采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 台区监测单元采购项目 | 数据采集及转发采集自带三相交流电气量数据，上行：4G；MQTT； | 块 | 1000 | 接到供货通知后20日内 | 投运后3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商；2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。 | 业绩要求：2018年1月1日至投标截止日内同类产品累计销售业绩不少于40万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 3.9 |
| 三相交流电气量数据采集 | 块 | 200 | 接到供货通知后20日内 | 投运后3年 | 买方指定仓库地面交货 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

8.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。