**附件1 招标需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 在线智能巡视系统通讯配电箱采购项目（包一） | 室内壁挂通讯配电箱（DC12V） | 内部尺寸800mm高\*600mm  宽\*190mm厚；304不锈钢；具备  不少于12路DC12V电源输出，  不少于4路AC220V电源输出等。 | 台 | 240 | 接供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商。供应商应具有独立订立合同的法人资格。  2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | 2018年1月1日至招标采购公告发布日止，与招标项目相似产品销售业绩不少于2份且合同额累计不低于80万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 2.5 |
| 室内壁挂通讯配电箱（DC24V） | 内部尺寸800mm高\*600mm宽\*190mm厚；  304不锈钢；  具备不少于12路DC24V电源输出，  不少于4路AC220V电源输出等。 | 台 | 10 | 接供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 室内嵌入式通讯配电箱（DC12V） | 嵌入墙体内安装，  内部尺寸800mm高\*600mm宽\*190mm厚；  304不锈钢；具备不少于12路DC12V电源输出，  不少于4路AC220V电源输出等。 | 台 | 10 | 接供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 室内嵌入式通讯配电箱（DC24V） | 嵌入墙体内安装  ，内部尺寸800mm高\*600mm宽\*190mm厚；  304不锈钢；  具备不少于12路DC24V电源输出，  不少于4路AC220V电源输出等。 | 台 | 10 | 接供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 室外壁挂通讯配电箱（DC12V） | 内部尺寸900mm高\*600mm宽\*250mm厚；  304不锈钢；  具备不少于16路DC12V电源输出，  不少于6路AC220V电源输出等。 | 台 | 180 | 接供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 室外壁挂通讯配电箱（DC24V） | 内部尺寸900mm高\*600mm宽\*250mm厚；  304不锈钢；  具备不少于16路DC24V电源输出，  不少于6路AC220V电源输出等。 | 台 | 10 | 接供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 室外立式通讯配电柜（DC12V） | 内部尺寸1200mm高\*700mm宽\*450mm宽；  304不锈钢；前后开门；  前开门预留交换机位置及电源  ，布置导轨及线槽；  后开门完善箱体内电源系统；  箱内需具备防潮散热功能等。 | 台 | 150 | 接供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 室外立式通讯配电柜（DC24V） | 内部尺寸1200mm高\*700mm宽\*450mm宽；  304不锈钢；前后开门；  前开门预留交换机位置及电源，  布置导轨及线槽；  后开门完善箱体内电源系统；  箱内需具备防潮散热功能等。 | 台 | 10 | 接供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 在线智能巡视系统通讯配电箱采购项目（包二） | 室内壁挂通讯配电箱（DC12V） | 内部尺寸800mm高\*600mm宽\*190mm厚；  304不锈钢；  具备不少于12路DC12V电源输出，  不少于4路AC220V电源输出等。 | 台 | 160 | 接供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商。供应商应具有独立订立合同的法人资格。  2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | 2018年1月1日至招标采购公告发布日止，与招标项目相似产品销售业绩不少于2份且合同额累计不低于80万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.7 |
| 室内壁挂通讯配电箱（DC24V） | 内部尺寸800mm高\*600mm宽\*190mm厚；  304不锈钢；  具备不少于12路DC24V电源输出，  不少于4路AC220V电源输出等。 | 台 | 7 | 接供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 室内嵌入式通讯配电箱（DC12V） | 嵌入墙体内安装，  内部尺寸800mm高\*600mm宽\*190mm厚  ；304不锈钢；  具备不少于12路DC12V电源输出，  不少于4路AC220V电源输出等。 | 台 | 7 | 接供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 室内嵌入式通讯配电箱（DC24V） | 嵌入墙体内安装，  内部尺寸800mm高\*600mm宽\*190mm厚  ；304不锈钢；  具备不少于12路DC24V电源输出，  不少于4路AC220V电源输出等。 | 台 | 7 | 接供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 室外壁挂通讯配电箱（DC12V） | 内部尺寸900mm高\*600mm宽\*250mm厚；  304不锈钢；  具备不少于16路DC12V电源输出，  不少于6路AC220V电源输出等。 | 台 | 120 | 接供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 室外壁挂通讯配电箱（DC24V） | 内部尺寸900mm高\*600mm宽\*250mm厚；  304不锈钢；  具备不少于16路DC24V电源输出，  不少于6路AC220V电源输出等。 | 台 | 7 | 接供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 室外立式通讯配电柜（DC12V） | 内部尺寸1200mm高\*700mm宽\*450mm宽；  304不锈钢；前后开门；  前开门预留交换机位置及电源，  布置导轨及线槽；  后开门完善箱体内电源系统；  箱内需具备防潮散热功能等。 | 台 | 100 | 接供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
| 室外立式通讯配电柜（DC24V） | 内部尺寸1200mm高\*700mm宽\*450mm宽；  304不锈钢；前后开门；  前开门预留交换机位置及电源，  布置导轨及线槽；  后开门完善箱体内电源系统；  箱内需具备防潮散热功能等。 | 台 | 7 | 接供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。