**附件1 招标需求一览表**

**分标一：故障监测单元组件采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货****日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 故障监测单元采购项目 | 故障监测单元 | 额定交流电源220V±15%；频 率 50Hz±5%；额定直流电源220V(110V) | 台 | 330 | 接到供货通知后20日内 | 投运后3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商；2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书；3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供同系列第三方权威检测机构的有效的检测报告。 | 2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于100万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 4.2 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

## **分标二：电缆隧道多方位监测组件采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称及包号** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 电缆隧道多方位监测组件采购项目 | 主码流: 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)子码流: 50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 320 × 240, 352 × 288) | 套 | 100 | 合同签订后30日内 | 投运后3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1. 厂商要求：制造商；
2. 认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书；
3. 产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：

提供第三方检测机构出具的有效的检测报告。 | 制造商：投标人2018年1月1日至投标截止日内同类产品累计销售业绩不少于100万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 3 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

## **分标三：新型柱上开关控制器采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 新型柱上开关控制器采购项目（包一） | 新型柱上开关控制器 | 三遥，含电源模块、线损模块、航空插座、2节12V/7AH铅酸电池及电池盒，含无线模块，含电子标签，含加密芯片，含FTU侧插头、焊接电缆长度8米，不含开关侧插头，含安装支架 | 套 | 278 | 接到供货通知后20日内 | 投运后3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商；2.认证证书：具有有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书；3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供国家认可第三方权威检测机构的有效的检测报告。 | 2018年1月1日至投标截止日内同类产品累计销售业绩不少于100万，业绩必须提供对应的合同复印件。 | 2.6 |
| 新型柱上开关控制器采购项目（包二） | 新型柱上开关控制器 | 三遥，含电源模块、线损模块、航空插座、2节12V/7AH铅酸电池及电池盒，含无线模块，含电子标签，含加密芯片，含FTU侧插头、焊接电缆长度8米，不含开关侧插头，含安装支架 | 套 | 140 | 接到供货通知后20日内 | 投运后3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商；2.认证证书：具有有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书；3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供国家认可第三方权威检测机构的有效的检测报告。 | 2018年1月1日至投标截止日内同类产品累计销售业绩不少于100万，业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.3 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。