**附件1 招标需求一览表**

**分标一：融合终端板卡采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货**  **日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额**  **（万元）** |
| 融合终端板卡采购项目 | 主控板 | 满足模拟量接入及运算；远程通信应支持DL/T634.5 101、DL/T634.5 104、DL/T 698.45协议。 | 块 | 2000 | 接到供货通知后20日内 | 投运后3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商；  2.认证证书：提供具有有效的  ISO9000系列质量管理体系认证证书；  3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：  提供第三方权威检测机构的有效的检测报告 | 业绩要求：  近三年同类产品累计销售业绩不少于600万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 7.8 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

**分标二：漏电流传感器采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货**  **日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额**  **（万元）** |
| 漏电流传感器采购项目(包一) | 漏电流传感器 | 输入±10mA信号，输出±2.5V，电源±12V，穿孔式输入 | 只 | 33360 | 接到供货通知后20日内 | 投运后3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商；  2.认证证书：具有有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | 业绩要求：  近三年同类产品累计销售业绩合同总金额不少于100万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.8 |
| 漏电流传感器采购项目（包二） | 漏电流传感器 | 输入±10mA信号，输出±2.5V，电源±12V，穿孔式输入 | 只 | 22240 | 接到供货通知后20日内 | 投运后3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商；  2.认证证书：具有有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | 业绩要求：  近三年同类产品累计销售业绩合同总金额不少于100万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.2 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

## 2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

**分标三：低压电流测量元件采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货**  **日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额**  **（万元）** |
| 低压电流测量元件采购项目（包一） | 低压电流测量元件 | 适用于户内0.72KV以下低压电流的测量和保护 | 只 | 29400 | 接到供货通知后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商；  2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书；  3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方权威检测机构的有效的检测报告（同系列产品只提供一种产品检测报告即可） | 业绩要求：  2019年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售数量不少于20000只。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 6.1 |
| 低压电流测量元件采购项目（包二） | 低压电流测量元件 | 适用于户内0.72KV以下低压电流的测量和保护 | 只 | 19600 | 接到供货通知后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商；  2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书；  3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方权威检测机构的有效的检测报告（同系列产品只提供一种产品检测报告即可） | 业绩要求：  2019年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售数量不少于20000只。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 4.1 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

**分标四：信息采集与交互模块采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货**  **日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额**  **（万元）** |
| 信息采集与交互模块采购项目 | 无线通讯模块 | 双4G+北斗 | 只 | 3500 | 接到供货通知后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | **1.厂商要求：**制造商或代理商；  **2.认证证书：**制造商提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。  **3.备注：**代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函。 | **业绩要求：**  制造商：2019年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于3份；代理商：2019年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于3份。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 3.1 |
| 加密芯片 | 满足安全加密需求 | 只 | 2000 | 接到供货通知后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| RFID标签 | 户内、户外B型 | 只 | 100 | 接到供货通知后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| RFID标签 | 户内、户外C型 | 只 | 2000 | 接到供货通知后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| RFID标签 | 户内、户外D型 | 只 | 100 | 接到供货通知后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。