**附件1 招标需求一览表**

**分标一：低压配电控制组件采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货**  **日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 低压配电控制组件采购项目（包一） | 低压配电控制组件 | 满足配电遥测、遥信、遥控及相关功能 | 台 | 702 | 接到供货通知后20日内 | 投运后3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商；  2.认证证书：提供效的ISO9000系列质量管理体系认证证书；  3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方权威检测机构的有效的检测报告（不需要提供全部招标产品的检测报告，同系列产品只提供一种产品检测报告即可）。 | 2019年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售数量不少于1000台。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 5.3 |
| 低压配电控制组件采购项目（包二） | 低压配电控制组件 | 满足配电遥测、遥信、遥控及相关功能 | 台 | 528 | 接到供货通知后20日内 | 投运后3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商；  2.认证证书：提供效的ISO9000系列质量管理体系认证证书；  3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方权威检测机构的有效的检测报告（不需要提供全部招标产品的检测报告，同系列产品只提供一种产品检测报告即可）。 | 2019年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售数量不少于1000台。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 4 |
| 低压配电控制组件采购项目（包三） | 低压配电控制组件 | 满足配电遥测、遥信、遥控及相关功能 | 台 | 354 | 接到供货通知后20日内 | 投运后3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商；  2.认证证书：提供效的ISO9000系列质量管理体系认证证书；  3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方权威检测机构的有效的检测报告（不需要提供全部招标产品的检测报告，同系列产品只提供一种产品检测报告即可）。 | 2019年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售数量不少于1000台。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 2.7 |
| 低压配电控制组件采购项目（包四） | 低压配电控制组件 | 满足配电遥测、遥信、遥控及相关功能 | 台 | 180 | 接到供货通知后20日内 | 投运后3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商；  2.认证证书：提供效的ISO9000系列质量管理体系认证证书；  3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方权威检测机构的有效的检测报告（不需要提供全部招标产品的检测报告，同系列产品只提供一种产品检测报告即可）。 | 2019年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售数量不少于1000台。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.4 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

**分标二：智能配变信息采集组件采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 智能配变信息采集组件采购项目 | 智能配变信息采集组件 | 终端应具备通过RS485接口，采用1376.1协议与集中器交互能力，采集数据至少应包括：电表档案数据、拓扑识别数据、相位识别数据、台区识别数据、电表停上电事件数据。 | 套 | 833 | 合同签订后20日内 | 投运后2年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商；  2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。  3产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方权威检测机构的有效的检测报告或型式试验报告。 | 2019年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于1000台。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 6.60 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

**分标三：柱上电压互感器采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货**  **日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 柱上电压互感器采购项目（包一） | 柱上电压互感器 | 10/0.1/0.22,  0.5/3，10VA/300VA | 只 | 2700 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商；  2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证书；  3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方权威检测机构的有效的检测报告。 | 业绩要求:2019年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于3000只。  注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 6 |
| 柱上电压互感器采购项目（包二） | 柱上电压互感器 | 10/0.1/0.22,  0.5/3，10VA/300VA | 只 | 1800 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商；  2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证书；  3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方权威检测机构的有效的检测报告。 | 业绩要求:2019年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于3000只。  注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 4 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

**分标四：便携式监测终端采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 便携式监测终端采购项目 | 微型监测终端 | 微型监测终端，并配套专用物联网卡（每月流量不低于20G，使用期不低于3年），IP68及以上防护等级；红外补光范围在3m处应覆盖摄录画面70%以上面积；1920x1080和1280x720分辨率下均大于95°；几何失真率要求≤14.5%；1920x1080@25帧条件下存储不低于10h的动态音视频录像；锂电池容量≥2700mAh。含多功能及后台软件开发。具体配置详见技术规范要求。 | 套 | 54 | 合同签订后20日内 | 投运后3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1. 厂商要求：制造商； 2. 认证证书：提供效的ISO9000质量管理体系认证证书。 | 1. 业绩要求:2019年1月1日至投标截止日内有图像监控类产品相业绩不低于300套。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 3.2 |
| 可视化数据监测终端 | 可视化数据监测终端，并配套专用物联网卡（每月流量不低于20G，使用期不低于3年），IP66及以上防护等级；双TF卡存储，单卡≥256GB；定位准确率≤15米；红外照射距离≥100米；光学变焦≥33倍；数字变焦≥15倍至少满足9小时锂电池续航；双码流，支持1920x1080；配套手提箱+三角支架+TF卡等。含多功能及后台软件开发。具体配置详见技术规范要求。 | 套 | 90 | 合同签订后20日内 | 投运后3年 | 买方指定仓库地面交货 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

**分标五：信息采集与交互模块采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货**  **日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 信息采集与交互模块采购项目 | 无线通讯模块 | 双4G+北斗 | 只 | 3500 | 接到供货通知后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1. 厂商要求：制造商或代理商； 2. 认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 3. 备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函。 | 1. 业绩要求:制造商：2019年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于3份；代理商：2019年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于3份。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 3.1 |
| 加密芯片 | 满足安全加密需求 | 只 | 2000 | 接到供货通知后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| RFID标签 | 户内、户外B型 | 只 | 100 | 接到供货通知后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| RFID标签 | 户内、户外C型 | 只 | 2000 | 接到供货通知后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
| RFID标签 | 户内、户外D型 | 只 | 100 | 接到供货通知后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。