**附件1 招标需求一览表**

**分标一：设备信号采集传输模块采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货**  **日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额**  **（万元）** |
| 设备信号采集传输模块采购项目（包一） | 设备信号采集传输模块 | 满足环境监测、视频监控、照明控制、辅助设施建设的技术要求 | 件 | 4128 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：应答人应具有独立订立合同的法人资格，不接受联合体投标。  2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。  3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供国家认可的第三方权威检测机构的有效的检测报告。  4.有效的资质等级证书：承装（修、试）电力设施五级及以上资质或机电工程施工总承包叁级及以上资质。 | 业绩要求：  2019年1月1日至投标截止日内所投同类产品相关业务累计销售业绩不少于10份。  注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 10.4 |
| 设备信号采集传输模块采购项目（包二） | 设备信号采集传输模块 | 满足环境监测、视频监控、照明控制、辅助设施建设的技术要求 | 件 | 3612 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：应答人应具有独立订立合同的法人资格，不接受联合体投标。  2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。  3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供国家认可的第三方权威检测机构的有效的检测报告。  4.有效的资质等级证书：承装（修、试）电力设施五级及以上资质或机电工程施工总承包叁级及以上资质。 | 业绩要求：  2019年1月1日至投标截止日内所投同类产品相关业务累计销售业绩不少于10份。  注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 9.1 |
| 设备信号采集传输模块采购项目（包三） | 设备信号采集传输模块 | 满足环境监测、视频监控、照明控制、辅助设施建设的技术要求 | 件 | 3096 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：应答人应具有独立订立合同的法人资格，不接受联合体投标。  2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。  3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供国家认可的第三方权威检测机构的有效的检测报告。  4.有效的资质等级证书：承装（修、试）电力设施五级及以上资质或机电工程施工总承包叁级及以上资质。 | 业绩要求：  2019年1月1日至投标截止日内所投同类产品相关业务累计销售业绩不少于10份。  注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 7.8 |
| 设备信号采集传输模块采购项目（包四） | 设备信号采集传输模块 | 满足环境监测、视频监控、照明控制、辅助设施建设的技术要求 | 件 | 2580 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：应答人应具有独立订立合同的法人资格，不接受联合体投标。  2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。  3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供国家认可的第三方权威检测机构的有效的检测报告。  4.有效的资质等级证书：承装（修、试）电力设施五级及以上资质或机电工程施工总承包叁级及以上资质。 | 业绩要求：  2019年1月1日至投标截止日内所投同类产品相关业务累计销售业绩不少于10份。  注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 6.5 |
| 设备信号采集传输模块采购项目（包五） | 设备信号采集传输模块 | 满足环境监测、视频监控、照明控制、辅助设施建设的技术要求 | 件 | 2064 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：应答人应具有独立订立合同的法人资格，不接受联合体投标。  2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。  3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供国家认可的第三方权威检测机构的有效的检测报告。  4.有效的资质等级证书：承装（修、试）电力设施五级及以上资质或机电工程施工总承包叁级及以上资质。 | 业绩要求：  2019年1月1日至投标截止日内所投同类产品相关业务累计销售业绩不少于10份。  注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 5.2 |
| 设备信号采集传输模块采购项目（包六） | 设备信号采集传输模块 | 满足环境监测、视频监控、照明控制、辅助设施建设的技术要求 | 件 | 1720 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：应答人应具有独立订立合同的法人资格，不接受联合体投标。  2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。  3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供国家认可的第三方权威检测机构的有效的检测报告。  4.有效的资质等级证书：承装（修、试）电力设施五级及以上资质或机电工程施工总承包叁级及以上资质。 | 业绩要求：  2019年1月1日至投标截止日内所投同类产品相关业务累计销售业绩不少于10份。  注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 4.4 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

**分标二：智能配变信息采集组件采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额**  **（万元）** |
| 智能配变信息采集组件采购项目 | 智能配变信息采集组件 | 终端应具备通过RS485接口，采用1376.1协议与集中器交互能力，采集数据至少应包括：电表档案数据、拓扑识别数据、相位识别数据、台区识别数据、电表停上电事件数据。 | 套 | 833 | 接到供货通知后20日内 | 投运后2年 | 买方指定仓库地面交货 | 1. 厂商要求;制造商或代理商；2.认证证书;制造商提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书；   3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告;提供第三方权威检测机构的有效的检测报告或型式试验报告。  4.备注;代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函 | 业绩要求;  制造商：2019年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售数量不少于800台；  代理商：2019年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售数量不少于400台。  注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 6.6 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。