**附件1 招标需求一览表**

**分标一：数据采集控制单元采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称及包号** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 数据采集控制单元采购项目（包一） | 视频子系统、安全警卫子系统、门禁子系统、环境温湿度监测子系统、SF6监测子系统、数据分析单元等 | 件 | 5535 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：应答人应具有独立订立合同的法人资格，不接受联合体投标；2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书；3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供国家认可的第三方权威检测机构的有效的检测报告；4.有效的资质等级证书：承装（修、试）电力设施五级及以上资质或机电工程施工总承包叁级及以上资质。 | 业绩要求：2019年1月1日至投标截止日内所投同类产品相关业务累计销售业绩不少于10份。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 12 |
| 数据采集控制单元采购项目（包二） | 视频子系统、安全警卫子系统、门禁子系统、环境温湿度监测子系统、SF6监测子系统、数据分析单元等 | 件 | 4787 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：应答人应具有独立订立合同的法人资格，不接受联合体投标；2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书；3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供国家认可的第三方权威检测机构的有效的检测报告；4.有效的资质等级证书：承装（修、试）电力设施五级及以上资质或机电工程施工总承包叁级及以上资质。 | 业绩要求：2019年1月1日至投标截止日内所投同类产品相关业务累计销售业绩不少于10份。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 10 |
| 数据采集控制单元采购项目（包三） | 视频子系统、安全警卫子系统、门禁子系统、环境温湿度监测子系统、SF6监测子系统、数据分析单元等 | 件 | 4107 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：应答人应具有独立订立合同的法人资格，不接受联合体投标；2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书；3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供国家认可的第三方权威检测机构的有效的检测报告；4.有效的资质等级证书：承装（修、试）电力设施五级及以上资质或机电工程施工总承包叁级及以上资质。 | 业绩要求：2019年1月1日至投标截止日内所投同类产品相关业务累计销售业绩不少于10份。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 8.8 |
| 数据采集控制单元采购项目（包四） | 视频子系统、安全警卫子系统、门禁子系统、环境温湿度监测子系统、SF6监测子系统、数据分析单元等 | 件 | 3441 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：应答人应具有独立订立合同的法人资格，不接受联合体投标；2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书；3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供国家认可的第三方权威检测机构的有效的检测报告；4.有效的资质等级证书：承装（修、试）电力设施五级及以上资质或机电工程施工总承包叁级及以上资质。 | 业绩要求：2019年1月1日至投标截止日内所投同类产品相关业务累计销售业绩不少于10份。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 7.5 |
| 数据采集控制单元采购项目（包五） | 视频子系统、安全警卫子系统、门禁子系统、环境温湿度监测子系统、SF6监测子系统、数据分析单元等 | 件 | 2772 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：应答人应具有独立订立合同的法人资格，不接受联合体投标；2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书；3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供国家认可的第三方权威检测机构的有效的检测报告；4.有效的资质等级证书：承装（修、试）电力设施五级及以上资质或机电工程施工总承包叁级及以上资质。 | 业绩要求：2019年1月1日至投标截止日内所投同类产品相关业务累计销售业绩不少于10份。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 6 |
| 数据采集控制单元采购项目（包六） | 视频子系统、安全警卫子系统、门禁子系统、环境温湿度监测子系统、SF6监测子系统、数据分析单元等 | 件 | 2284 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：应答人应具有独立订立合同的法人资格，不接受联合体投标；2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书；3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供国家认可的第三方权威检测机构的有效的检测报告；4.有效的资质等级证书：承装（修、试）电力设施五级及以上资质或机电工程施工总承包叁级及以上资质。 | 业绩要求：2019年1月1日至投标截止日内所投同类产品相关业务累计销售业绩不少于10份。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 5 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

**分标二：信息综合处理组件采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称及包号** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 信息综合处理组件采购项目（包一） | 视频子系统、安全警卫子系统、门禁子系统、环境温湿度监测子系统、SF6监测子系统、数据分析单元等 | 件 | 5462 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：应答人应具有独立订立合同的法人资格，不接受联合体投标；2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书；3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供国家认可的第三方权威检测机构的有效的检测报告；4.有效的资质等级证书：承装（修、试）电力设施五级及以上资质或机电工程施工总承包叁级及以上资质。 | 业绩要求：2019年1月1日至投标截止日内所投同类产品相关业务累计销售业绩不少于10份。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 11.8 |
| 信息综合处理组件采购项目（包二） | 视频子系统、安全警卫子系统、门禁子系统、环境温湿度监测子系统、SF6监测子系统、数据分析单元等 | 件 | 4745 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：应答人应具有独立订立合同的法人资格，不接受联合体投标；2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书；3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供国家认可的第三方权威检测机构的有效的检测报告；4.有效的资质等级证书：承装（修、试）电力设施五级及以上资质或机电工程施工总承包叁级及以上资质。 | 业绩要求：2019年1月1日至投标截止日内所投同类产品相关业务累计销售业绩不少于10份。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 10 |
| 信息综合处理组件采购项目（包三） | 视频子系统、安全警卫子系统、门禁子系统、环境温湿度监测子系统、SF6监测子系统、数据分析单元等 | 件 | 4058 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：应答人应具有独立订立合同的法人资格，不接受联合体投标；2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书；3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供国家认可的第三方权威检测机构的有效的检测报告；4.有效的资质等级证书：承装（修、试）电力设施五级及以上资质或机电工程施工总承包叁级及以上资质。 | 业绩要求：2019年1月1日至投标截止日内所投同类产品相关业务累计销售业绩不少于10份。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 8.7 |
| 信息综合处理组件采购项目（包四） | 视频子系统、安全警卫子系统、门禁子系统、环境温湿度监测子系统、SF6监测子系统、数据分析单元等 | 件 | 3397 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：应答人应具有独立订立合同的法人资格，不接受联合体投标；2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书；3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供国家认可的第三方权威检测机构的有效的检测报告；4.有效的资质等级证书：承装（修、试）电力设施五级及以上资质或机电工程施工总承包叁级及以上资质。 | 业绩要求：2019年1月1日至投标截止日内所投同类产品相关业务累计销售业绩不少于10份。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 7.4 |
| 信息综合处理组件采购项目（包五） | 视频子系统、安全警卫子系统、门禁子系统、环境温湿度监测子系统、SF6监测子系统、数据分析单元等 | 件 | 2734 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：应答人应具有独立订立合同的法人资格，不接受联合体投标；2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书；3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供国家认可的第三方权威检测机构的有效的检测报告；4.有效的资质等级证书：承装（修、试）电力设施五级及以上资质或机电工程施工总承包叁级及以上资质。 | 业绩要求：2019年1月1日至投标截止日内所投同类产品相关业务累计销售业绩不少于10份。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 6 |
| 信息综合处理组件采购项目（包六） | 视频子系统、安全警卫子系统、门禁子系统、环境温湿度监测子系统、SF6监测子系统、数据分析单元等 | 件 | 2265 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：应答人应具有独立订立合同的法人资格，不接受联合体投标；2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书；3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供国家认可的第三方权威检测机构的有效的检测报告；4.有效的资质等级证书：承装（修、试）电力设施五级及以上资质或机电工程施工总承包叁级及以上资质。 | 业绩要求：2019年1月1日至投标截止日内所投同类产品相关业务累计销售业绩不少于10份。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 4.9 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。