**附件1 招标需求一览表**

**分标一：阀控式密封铅酸蓄电池采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称及包号**  | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额****（万元）** |
| 阀控式密封铅酸蓄电池采购项目（包一） | 2V 系列/12V 系列 | 只 | 8000 | 接到供货通知后 20 日内 | 2V 系列 5 年， 12V 系列 3 年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.供应商要求：制造商；2.认证证书：提供有效的；ISO9000系列质量管理体系认证证书；3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方检测机构出具的有效的检测报告。 | 业绩要求：2019年1月1日至投标截止日内同类产品累计销售业绩不少于600万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 7.2 |
| 阀控式密封铅酸蓄电池采购项目（包二） | 2V 系列/12V 系列 | 只 | 6000 | 接到供货通知后 20 日内 | 2V 系列 5 年， 12V 系列 3 年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.供应商要求：制造商；2.认证证书：提供有效的；ISO9000系列质量管理体系认证证书；3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方检测机构出具的有效的检测报告。 | 业绩要求：2019年1月1日至投标截止日内同类产品累计销售业绩不少于600万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 5.4 |
| 阀控式密封铅酸蓄电池采购项目（包三） | 2V 系列/12V 系列 | 只 | 4000 | 接到供货通知后 20 日内 | 2V 系列 5 年， 12V 系列 3 年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.供应商要求：制造商；2.认证证书：提供有效的；ISO9000系列质量管理体系认证证书；3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方检测机构出具的有效的检测报告。 | 业绩要求：2019年1月1日至投标截止日内同类产品累计销售业绩不少于600万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 3.6 |
| 阀控式密封铅酸蓄电池采购项目（包四） | 2V 系列/12V 系列 | 只 | 2000 | 接到供货通知后 20 日内 | 2V 系列 5 年， 12V 系列 3 年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.供应商要求：制造商；2.认证证书：提供有效的；ISO9000系列质量管理体系认证证书；3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方检测机构出具的有效的检测报告。 | 业绩要求：2019年1月1日至投标截止日内同类产品累计销售业绩不少于600万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.8 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

## **分标二：新一代模块化采集终端采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额****（万元）** |
| 新一代模块化采集终端采购项目（包一） | 新标准DTU（一二次融合） | 集中式DTU（含核心单元、电源模块、电子标签、加密芯片、无线模块、航空插座、柜体） | 台 | 120 | 接到供货通知后20日内 | 投运后36个月 | 买方指定仓库地面交货 | 1.供应商要求：制造商。2.认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：投标人应提供国家认可第三方检测机构出具的有效的检测报告。 | 业绩要求：2019年1月1日至投标截止日内同类产品销售业绩不少于120台。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 4.9 |
| 新一代模块化采集终端采购项目（包二） | 新标准DTU（一二次融合） | 集中式DTU（含核心单元、电源模块、电子标签、加密芯片、无线模块、航空插座、柜体） | 台 | 80 | 接到供货通知后20日内 | 投运后36个月 | 买方指定仓库地面交货 | 1.供应商要求：制造商。2.认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：投标人应提供国家认可第三方检测机构出具的有效的检测报告。 | 业绩要求：2019年1月1日至投标截止日内同类产品销售业绩不少于120台。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 3.3 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

## **分标三：配电终端箱柜体采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额****（万元）** |
| 配电终端箱柜体采购项目（包一） | 配电终端箱柜体 | 满足箱柜体结构及材质要求 | 面 | 1855 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.供应商要求：制造商。2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | 业绩要求：近三年累计销售业绩不少于200万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 2.8 |
| 配电终端箱柜体采购项目（包二） | 配电终端箱柜体 | 满足箱柜体结构及材质要求 | 面 | 1113 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.供应商要求：制造商。2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | 业绩要求：近三年累计销售业绩不少于200万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.7 |
| 配电终端箱柜体采购项目（包三） | 配电终端箱柜体 | 满足箱柜体结构及材质要求 | 面 | 742 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.供应商要求：制造商。2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | 业绩要求：近三年累计销售业绩不少于200万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.2 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

## **分标四：保护类屏柜配线端子采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额****（万元）** |
| 保护类屏柜配线端子采购项目（包一） | 保护类屏柜配线端子 | IEC60 947-7-1标准、IEC60 947-7-3标准和EN50019标准 | 只 | 479400 | 接到供货通知后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.供应商要求：制造商或代理商；2.认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函。 | 业绩要求：制造商：2019年1月1日至投标截止日内同类产品累计销售业绩不少于130万。代理商：2019年1月1日至投标截止日内同类产品累计销售业绩不少于130万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 2.2 |
| 保护类屏柜配线端子采购项目（包二） | 保护类屏柜配线端子 | IEC60 947-7-1标准、IEC60 947-7-3标准和EN50019标准 | 只 | 319600 | 接到供货通知后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.供应商要求：制造商或代理商；2.认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函。 | 业绩要求：制造商：2019年1月1日至投标截止日内同类产品累计销售业绩不少于130万。代理商：2019年1月1日至投标截止日内同类产品累计销售业绩不少于130万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.5 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。