**附件1 招标需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货****日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额****（万元）** |
| 变压器填充介质分析组件采购项目 | 变压器填充介质分析组件 | 乙炔最低检测限值0.2μL/L；微水最高检测限值30000（以ppm形式显示μL/L | 套 | 96 | 合同签订后后30日内 | 投运后3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.供应商要求：制造商或代理商;2.认证证书:制造商：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。代理商：提供制造商有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。3.备注:代理商须出具制造商的授权函及质保函 | 业绩要求:制造商：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。代理商：提供制造商有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | 11.7 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。