**附件1 招标需求一览表**

**分标一：空屏柜采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货****日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额****（万元）** |
| 空屏柜采购项目（包一） | 空屏柜 | 2260（2360）×800×600、2260（2360）×600×600等 | 面 | 1444 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商；2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | 业绩要求：2019年1月1日至投标截止日内同类产品累计销售业绩不少于600万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 7.2 |
| 空屏柜采购项目（包二） | 空屏柜 | 2260（2360）×800×600、2260（2360）×600×600等 | 面 | 1083 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商；2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | 业绩要求：2019年1月1日至投标截止日内同类产品累计销售业绩不少于600万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 5.4 |
| 空屏柜采购项目（包三） | 空屏柜 | 2260（2360）×800×600、2260（2360）×600×600等 | 面 | 722 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商；2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | 业绩要求：2019年1月1日至投标截止日内同类产品累计销售业绩不少于600万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 3.6 |
| 空屏柜采购项目（包四） | 空屏柜 | 2260（2360）×800×600、2260（2360）×600×600等 | 面 | 361 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商；2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | 业绩要求：2019年1月1日至投标截止日内同类产品累计销售业绩不少于600万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.8 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

**分标二：免维护铅酸储能设备采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称及包号** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额****（万元）** |
| 免维护铅酸储能设备采购项目（包一） | 2V 系列/12V 系列 | 只 | 6348 | 接到供货通知后 20 日内 | 2V 系列 5 年， 12V 系列 3 年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商；2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书；3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方检测机构出具的有效的检测报告。 | 业绩要求：2019年1月1日至投标截止日内同类产品累计销售业绩不少于300万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 4.5 |
| 免维护铅酸储能设备采购项目（包二） | 2V 系列/12V 系列 | 只 | 4232 | 1.厂商要求：制造商；2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书；3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方检测机构出具的有效的检测报告。 | 业绩要求：2019年1月1日至投标截止日内同类产品累计销售业绩不少于300万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 3 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

**分标三：智能配变终端组件采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货****日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额****（万元）** |
| 智能配变终端组件采购项目 | 智能配变终端组件 | 智能配变终端组件（含4G双卡双待通信模块、本地双模及以上通信模块、基础APP软件以及安装结构件） | 台 | 369 | 接到供货通知后30日内 | 2年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商或代理商；2.认证证书：制造商：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证书。代理商：提供制造商有效的ISO9000系列质量管理体系认证书。3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：（1）投标人应提供国家认可第三方检测机构针对智能配变终端组件出具的有效的型式试验报告；（2）投标人应提供具备配电自动化系统设备CNAS及CMA检测能力的专业检测机构针对智能配变终端组件出具的全项目合格的委托专业检测报告及业务功能安全检测报告；（3）投标人应具有智能配变终端组件主板制造商提供的授权书和质保函（投标人为主板制造商除外） | 业绩要求**：**代理商：2019年1月1日至投标截止日类似产品累计合同销售业绩不少于100套。制造商：2019年1月1日至投标截止日类似产品累计合同销售业绩不少于100套。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 2.7 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。