**附件1 招标需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 高清球形摄像机、红外双光谱摄像机等采购项目 | 高清球形摄像机 | 网络球型摄像机，不低于200万像素；最大图像尺寸1920×1080；不小于20倍光学变焦；宽动态摄像机，具备强光抑制功能；运动范围：水平运动范围360°，垂直运动范围不小于-15°~90°；防护等级：不低于IP65 | 台 | 190 | 接供货通知后10日内  | 36个月 | 买方指定地点 | **厂商要求：**供应商应具有独立订立合同的法人资格。 | **业绩要求：**2019年1月1日至投标截止日内，摄像机产品销售业绩不少于2份且累计金额不小于300万元。**注**：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 9.2 |
| 红外双光谱摄像机 | 可见光、红外测温型摄像机；红外图像尺寸不小于640×480；可见光像素不低于200万；水平方向360°连续旋转，垂直方向-5°～90°；防护等级不小于IP66；红外焦距不低于25mm。 | 台 | 136 | 接供货通知后10日内  | 36个月 | 买方指定地点 |
| 高清云台摄像机 | 网络摄像机，不低于200万像素；不小于20倍光学变焦；Smart图像增强:透雾、电子防抖、背光补偿、宽动态；运动范围:水平0-360°连续旋转，垂直+90°～-90°；防护等级：不低于IP65 | 台 | 1 | 接供货通知后10日内  | 36个月 | 买方指定地点 |
| 红外双光谱云台摄像机 | 可见光、红外测温型摄像机；红外图像尺寸不小于640\*480；可见光像素不低于200万；水平方向360°连续旋转，垂直方向-90°~+90°；防护等级不小于IP66；红外焦距不低于25mm。 | 台 | 1 | 接供货通知后10日内  | 36个月 | 买方指定地点 |
| 硬盘录像机 | 64路视频分析，支持16路视频同时解码 | 台 | 26 | 接供货通知后10日内  | 36个月 | 买方指定地点 |
| 硬盘 | 6TB，用于视频、数据等信息存储 | 个 | 46 | 接供货通知后10日内  | 36个月 | 买方指定地点 |
| 后台巡视主机（含软件） | 视频融合自主管理及智能分析，视野设定管理及预警，至少具备200路图像分析处理能力 | 台 | 26 | 接供货通知后10日内  | 36个月 | 买方指定地点 |
| 千兆交换机 | 千兆电口+4个SFP插槽 | 台 | 26 | 接供货通知后10日内  | 36个月 | 买方指定地点 |
| 综合电源 | 电源输出：8路AC24V 8A；4路DC12V 5A | 台 | 26 | 接供货通知后10日内  | 36个月 | 买方指定地点 |
| 通讯配电箱 | 不锈钢材质，壁挂式，内含2台工业交换机，16路视频独立电源装置，具备防浪涌及漏电保护装置 | 个 | 49 | 接供货通知后10日内  | 36个月 | 买方指定地点 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

1. 投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。