**附件1 招标需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 测温型热成像双目球型摄像机、运检网关机等采购项目 | 测温型热成像双目球型摄像机 | 热灵敏度≤40mK@f/1.0，光谱范围8μm～14μm | 台 | 24 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | **厂商要求：**  供应商应具有独立订立合同的法人资格。 | **业绩要求：**  2019年1月1日至投标截止日内，摄像机产品销售业绩不少于2份且累计金额不小于100万元。**注：**业绩必须提供对应的合同复印件。 | 3.1 |
| 网络机芯高速智能球 | 传感器总像素≥216万像素，水平解析度≥1000TVL，最大图像尺寸1920×1080，分辨率200W | 台 | 240 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |
| 网络硬盘录像机 | 嵌入式Linux实时操作系统；多路回放：最大支持16路回放；每台支持视频接入≥128路，配置16块10T硬盘，支持红外双目。 | 台 | 12 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |
| 视频巡检主机 | 硬盘存储容量≥2T | 台 | 12 | 接到供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |
| 运检网关机 | 内置 1TB 固态硬盘，用于系统文件、当月历史数据存储；CPU参数不低于：主频1.4GHz，ARM四核；含满足标准技术参数要求的软件 | 台 | 12 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |
| 千兆交换机 | 千兆以太网交换机，应用层级2层，传输速率10/100/1000Mbps，背板带宽192Gbps，包转发率42Mpps，端口10/100/1000 Base-T以太网端口，4个100/1000Base-X SFP光口等 | 台 | 12 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |
| 网线 | RVV4\*2\*0.5 | 米 | 120000 | 接到供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |
| 两芯电源线 | ZR-RVV2\*1.5 | 米 | 120000 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。