**附件1 招标需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 门式起重机、电气控制系统等采购项目 | 门式起重机 | 总高≥15000mm  卷扬起重量≥20t  跨度：28m  悬臂:双侧悬6m  动滑轮下高度≥10m  操作形式:地操+遥控  主起升功率≤26kw  大车轮距≤10000mm  大车导电方式:电缆卷筒  大车运行速度≤38m/min  小车运行速度≤30m/min  卷扬提升速度≤7.2m/min  小车轨距：7000mm  小车车轮直径≥4\*φ320  小车电机≥2\*4KW  小车制动器力矩≥2\*200  小车减速机速比：1：54.75  大车车轮直径≥8\*φ600  大车最大轮压≤190KN  大车电机≥4\*6.3KW 大车制动器力矩≥4\*630 大车减速机速比：1:32.5  小车极限吊装距离:主钩左、右极限距离2500mm（道轨外）  大车采用8轮4驱，小车4轮2驱，大小车及提升均带机械限位和限位开关 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 | **1.厂商要求：**  门式起重机制造商。供应商应具有独立订立合同的法人资格。  **2.认证证书：**  具有有效期内的质量管理体系认证证书。  **3.生产许可证或检测合格证(入网许可证)：**  具有门式起重机B级及以上特种设备制造许可证。  **4.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：**  需提供所投设备特种设备型式实验合格证。  **5.备注：**  具有门式起重机安装改造维修资质。 | **业绩要求：**  2019年1月1日至招标采购公告发布日止，门式起重机销售业绩不少于2份，且累计金额不低于150万元，业绩必须提供对应的合同复印件。 | 3.9 |
| 电气控制系统 | 操作方式：地操+遥控  电源：380V50HZ三相交流  安全保护：具备起升载荷的报警、过载保护、断错项保护器等保护功能，安全联锁和限位开关安全有效  超载限制器：起重量限制器的综合误差小于5%：当载荷达到额定起重量的90%，应能发出警报：超负荷限制器大于100%额定载重自动停车  大小车及提升均带机械限位和限位开关 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |
| 轨道 | 轨道规格型号：P43  轨距：28000mm  允许最大误差：±5mm | 米 | 178 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |
| 预埋件 | 预埋件规格型号：380\*200\*18mm  材质：钢板 | 个 | 300 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。