**附件1 招标需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 潜伏式AGV、通用自主充电桩等采购项目 | 潜伏式AGV | 二维码导航，定制logo，负载300kg以上；包含调试所需二维码等 | 台 | 60 | 接到供货通知30日内 | 36个月 | 买方指定地点 | 供应商应具有独立订立合同的法人资格。 | 2019年1月1日至招标采购公告发布日止，所投类似产品累计销售业绩不少于2份，合同额累计不少于200万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 5.4 |
| 通用自主充电桩 | 输入电压220V，输出电压57.6V，输出电流30A；采用低电量自主充电逻辑等 | 台 | 96 | 接到供货通知30日内 | 36个月 | 买方指定地点 |
| 调度软件系统 | 系统接口：RCS通信（HTTP+Json协议），采用标准系统接口协议；系统管理：能同时对多部AGV实行中央监管、控制和调度的系统，使物料运输系统更加人性化、自动化、无人化等 | 套 | 1 | 接到供货通知30日内 | 36个月 | 买方指定地点 |
| 网络系统 | 系统中包含AP、交换机、网线、电缆等设备,需要覆盖整个AGV运行区域；网络要求：信号强度＞-70dBm；丢包率＜1%；网络延时＜100ms；漫游切换时间＜700ms；信噪比＞20dB；加密方式WPA/WPA2-PSK；静态IP等 | 套 | 1 | 接到供货通知30日内 | 36个月 | 买方指定地点 |

备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

1. 投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

**附件2：投标申请表（格式）**

**国网智能科技股份有限公司\*\*\*\*\*\***

**投标申请表**

致：**国网智能科技股份有限公司**

\*\*

我公司已仔细阅读了国网智能科技股份有限公司\*\*\*\*\*\*招标公告的所有内容，现决定参与以下项目的投标工作：

|  |  |
| --- | --- |
| 包号 | 包名称 |
|  |  |

我公司拟参与投标包数总计个。

授权人签名：

被委托人签名：

手机：

电子邮件：

**注：请书写工整，字迹清晰**

|  |
| --- |
| 单位全称（加盖公章）： |
|  日 期： 年 月 日 |

**投标申请表扫描件请发至电子邮箱syzbgs@vip.163.com。**

**邮件主题：国网智能科技股份有限公司采购项目+申请单位名称**