**附件1 招标需求一览表**

**分标一：线路状态监测组件采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 线路状态监测组件采购项目 | 线路状态监测组件 | 110kV线路专用,具备数据采集通信、远程调试等功能，含软件及相关通信费。 | 套 | 6 | 合同签订后20日内 | 验收合格后3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商；2.认证证书：具有有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书；3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供相关产品的第三方检测机构出具的有效的型式试验报告或检测报告。 | 业绩要求：1、2019年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少50套。注：销售业绩必须提供对应的合同复印件。2、至少有20套在与规范条件相同或较规范条件更为严格的条件下运行一年及以上的成功运行经验。 | 0.8 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

## **分标二：空屏柜采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货****日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 空屏柜采购项目 | 空屏柜 | 2260（2360）×800×600、2260（2360）×600×600等 | 面 | 361 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商；2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | 业绩要求：2019年1月1日至投标截止日内同类产品累计销售业绩不少于600万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.8 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

## 2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。