**附件1：采购需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 绝对值编码器采购项目 | 绝对值编码器 | 通讯接口：SSI误差极限：≤0.35°（20℃时）、重复标准偏差≤0.25°（20℃时）、SSI编码类型Gray，二进制，每圈步数：4096（12bit）供电范围：DC4.5~30V运行温度：-20℃~80℃外壳防护：IP66 | 个 | 400 | 接到供货通知10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | **1.厂商要求：**制造商或代理商。供应商应具有独立订立合同的法人资格。**2.认证证书：**制造商提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书**3.备注：**代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函 | **业绩要求：**2019年1月1日至招标采购公告发布日止，投标方完成绝对值编码器累计销售业绩不少于2份，合同额累计不少于50万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.5 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。