**附件1 招标需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 后台主机、显示器等采购项目 | 后台主机（带集成显卡） | 不低于以下配置：  操作系统：原机出厂预装正版Windows 10 64位专业版 简体中文 ；  主板芯片组：Intel Q670芯片组；  主板插槽：1个M.2 2230 插槽；2个 M.2 2280 插槽；2个PCIe 3 x1 插槽；1个 PCIe 4 x16 插槽；1个PCIe 3 x16 插槽;  CPU：IntelCore i7-12700；  显卡：集成显卡；  内存：16G内存，DDR5；  硬盘：256G M.2 NVME固态硬盘 + 4TB 7200转机械硬盘；  电源：260W；  网卡：主板集成1000M自适应以太网卡；  机箱：能安装到电力标准屏柜（2260\*800\*600）中；  平均无故障运行≥120万小时；（需提供证明材料）  提供配套键盘、鼠标。 | 台 | 10 | 接到供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定地点 | **1.厂商要求：**  制造商或代理商，具有独立订立合同的法人资格  **2.认证证书：**  制造商提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书；厂商客户联络中心通过4PS五星应用级认证。  **3.3C认证证书：**  应提供主机、显示器的3C认证证书  **4.备注：**  代理商需提供制造商唯一授权函及制造商出具的质保函 | **业绩要求：**  2019年1月1日至投标截止日内，完成过后台主机、显示器销售业绩不少于2份且累计金额不小于300万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 8.9 |
| 后台主机（带独立显卡） | 不低于以下配置：  操作系统：原机出厂预装正版Windows 10 64位专业版 简体中文 ；  主板芯片组：Intel Q670芯片组；  主板插槽：1个M.2 2230 插槽；2个 M.2 2280 插槽；2个PCIe 3 x1 插槽；1个 PCIe 4 x16 插槽；1个PCIe 3 x16 插槽;  CPU：IntelCore i7-12700；  显卡：Nvidia GTX1660S 6GB独显；  内存：16G内存，DDR5；  硬盘：256G M.2 NVME固态硬盘 + 4TB 7200转机械硬盘；  电源：400W；  网卡：主板集成1000M自适应以太网卡；  机箱：能安装到电力标准屏柜（2260\*800\*600）中；  平均无故障运行≥120万小时；（需提供证明材料）  提供配套键盘、鼠标。 | 台 | 545 | 接到供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
| 显卡 | 不低于：Nvidia GTX1060 6GB，支持高清口（与后台主机配套） | 块 | 50 | 接到供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
| 液晶显示器 | 与主机同品牌21.5"宽屏16:9 LED背光VA屏液晶显示器，VGA，HDMI接口，原厂带HDMI线，分辨率≥1920\*1080，亮度≥250 nits，最大视角（水平/垂直)≥178° | 台 | 220 | 接到供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
| 液晶显示器 | 与主机同品牌23.8"宽屏16:9 LED背光IPS屏液晶显示器，VGA，HDMI接口，原厂带VGA线，分辨率≥1920\*1080，亮度≥250 nits，最大视角（水平/垂直)≥178° | 台 | 380 | 接到供货通知后10日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。