**附件1 招标需求一览表**

**分标一：环境信息采集配件采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| 环境信息采集配件采购项目（包一） | 含传感器、控制模块、数据远传模块等。 | 件 |  465 | 接到供货通知后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.供应商要求:制造商。2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方检测机构出具的有效的检测报告。 | 业绩要求：2019年1月1日至招标公告发布之日内图像监拍类业绩或图像监拍配件类业绩不少于300万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 2.9 |
| 环境信息采集配件采购项目（包二） | 含传感器、控制模块、数据远传模块等。 | 件 | 426 | 1.供应商要求:制造商。2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方检测机构出具的有效的检测报告。 | 业绩要求：2019年1月1日至招标公告发布之日内图像监拍类业绩或图像监拍配件类业绩不少于300万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 2.7 |
| 环境信息采集配件采购项目（包三） | 含传感器、控制模块、数据远传模块等。 | 件 | 386 | 1.供应商要求:制造商。2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方检测机构出具的有效的检测报告。 | 业绩要求：2019年1月1日至招标公告发布之日内图像监拍类业绩或图像监拍配件类业绩不少于300万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 2.4 |
| 环境信息采集配件采购项目（包四） | 含传感器、控制模块、数据远传模块等。 | 件 | 318 | 1.供应商要求:制造商。2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方检测机构出具的有效的检测报告。 | 业绩要求：2019年1月1日至招标公告发布之日内图像监拍类业绩或图像监拍配件类业绩不少于300万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 2.1 |
| 环境信息采集配件采购项目（包五） | 含传感器、控制模块、数据远传模块等。 | 件 | 204 | 1.供应商要求:制造商。2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方检测机构出具的有效的检测报告。 | 业绩要求：2019年1月1日至招标公告发布之日内图像监拍类业绩或图像监拍配件类业绩不少于300万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.4 |
| 环境信息采集配件采购项目（包六） | 含传感器、控制模块、数据远传模块等。 | 件 | 140 | 1.供应商要求:制造商。2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方检测机构出具的有效的检测报告。 | 业绩要求：2019年1月1日至招标公告发布之日内图像监拍类业绩或图像监拍配件类业绩不少于300万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.9 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

## **分标二：低压信息采集组件采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货****日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 低压信息采集组件采购项目 | 低压信息采集组件 | 含主控板、交流采集板、5G无线通讯模块、双模载波模块、电子标签、机壳、强弱电端子及连接线等。 | 套 | 1840 | 接到供货通知后15日内 | 投运后2年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.供应商要求：制造商或代理商。2.认证证书：制造商：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 代理商：提供制造商有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：（1）.提供国家认可第三方检测机构出具的有效型式试验报告（检验报告或鉴定报告）（2）.提供台区智能融合终端安全防护专业检测报告（3）.提供台区智能融合终端专业检测报告。4.其他：代理商需提供制造商的授权函和质保函。 | 业绩要求：制造商：2019年1月1日起至招标公告发布之日内所投融合终端业绩不少于5000台。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 代理商：2019年1月1日起至招标公告发布之日内所投融合终端业绩不少于5000台。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 11.1 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

## 2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

## **分标三：配电综合监控终端组件采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 配电综合监控终端组件采购项目 | 含：8 间隔开闭所型配电综合监控设备组件、12 间隔开闭所型配电综合监控设备组件、16 间隔开闭所型配电综合监控设备组件、20 间隔开闭所型配电综合监控设备组件、24 间隔开闭所型配电综合监控设备组件、配电房综合监控终端设备组件(8 间隔DTU、2 变压器)配电房综合监控终端设备组件(8 间隔DTU、3 变压器)、视频监控和环境检测系统组件、光纤通信设备组件等 | 套 | 54 | 接到供货通知后15日内 | 5年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.供应商要求：制造商。2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方检测机构出具的有效的检测报告。 | 业绩要求：2019年1月1日至招标公告发布之日内类似产品累计销售业绩不少于400万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 8.4 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。