**附件1 招标需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 非标  自动  化配  电  单元  采购  项目 | 非标  自动化  配电单  元（48V） | 通讯方式：  4G无线通讯  接线方式：  端子排出线  电源系统：  500W电源模块，  4块12V24AH蓄电池 | 套 | 17 | 接到  供货  通知后  20日内 | 3年 | 买方  指定  仓库  地面  交货 | 1.厂商要求：制造商；  2.认证证书：提供有效  的ISO9000系列质量  管理体系认证证书。  3.产品型式试验报告  或检测报告或鉴定报  告：投标人应提供国家  认可第三方检测机构  出具的有效的检测报  告。 | 业绩要求：  2019年1月1  日至采购公告  发布之日内  DTU类产品累  计销售业绩不  少于25万。注：  业绩必须  提供对应的合  同复印件。 | 0.7 |
| 非标  自动化  配电单  元（24V） | 通讯方式：  4G无线通讯  5接线方式：  端子排出线  电源系统：  500W电源模块，  双路输出DC24V，  2块12V24AH蓄电池 | 套 | 15 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

## 2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。