**附件1 招标需求一览表**

**分标一：低压分路监测终端综合组件采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货****日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 低压分路监测终端综合组件采购项目（包一） | 低压分路监测终端配件 | 详见技术规范 | 个 | 2894 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商；2.认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | 业绩要求：2019年1月1日至招标公告发布之日内所投配网配件类销售业绩不少于2份；注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 4.4 |
| 低压分路监测终端扩展配件 | 详见技术规范 | 个 | 4820 |
| 低压分路监测终端综合组件采购项目（包二） | 低压分路监测终端配件 | 详见技术规范 | 个 | 1208 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1. 厂商要求：制造商；
2. 认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。
 | 业绩要求：2019年1月1日至招标公告发布之日内所投配网配件类销售业绩不少于2份；注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.6 |
| 低压分路监测终端扩展配件 | 详见技术规范 | 个 | 1451 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

**分标二：智能电容器装置采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货****日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 智能电容器装置采购项目（包一） | 智能电容器装置 | 额定工作电压：400V ，额定绝缘电压660V，额定耐受电压 1890V（1min工频），额定短时耐受电流 ≥4kA | 套 | 365 | 合同签订后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1. 厂商要求：制造商或代理商；
2. 认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书；

3.其他：需提供制造商的授权函和质保函。 | 业绩要求：2019年1月1日起至招标公告发布之日内累计配网类产品或智能开关类产品业绩不少于200万元。注：需提供相应的合同证明文件。 | 3.2 |
| 智能电容器装置采购项目（包二） | 智能电容器装置 | 额定工作电压：400V ，额定绝缘电压660V，额定耐受电压 1890V（1min工频），额定短时耐受电流 ≥4kA | 套 | 150 | 1.3 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

**分标三：智能图像信息采集组件采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货****日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 智能图像信息采集组件采购项目（包一） | 智能图像信息采集组件 | 云台摄像头应包含高清摄像头和夜视两个摄像头，用于对输电线路通道进行24小时定向监拍、具备AI识别功能等。 | 套 | 442 | 合同签订后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1. 厂商要求：制造商；
2. 认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书；
3. 产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供国家认可第三方权威检测机构的有效的检测报告。
 | 业绩要求：2019年1月1日起至招标公告发布之日内具图像或视频在线监测装置800套，或者具有图像或视频在线监测装置1200万元。注：需提供相应的合同证明文件。 | 6.5 |
| 智能图像信息采集组件采购项目（包二） | 智能图像信息采集组件 | 云台摄像头应包含高清摄像头和夜视两个摄像头，用于对输电线路通道进行24小时定向监拍、具备AI识别功能等。 | 套 | 295 | 4.4 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。